{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":7,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ADEA-A / AZAS-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ADEA71A2VEB / AZAS71M2V1B (Archived)","ADEA100A2VEB / AZAS100M7V1B (Archived)","ADEA125A2VEB / AZAS125M7V1B (Archived)"]
["Utomhusdel","","","","AZAS71M2V1B","AZAS100M7V1B","AZAS125M7V1B"]
["Kylkapacitet","Nom.","","kW","6.80","9.50","12.10"]
["Värmekapacitet","Nom.","","kW","7.50","10.80","13.50"]
["Nominell verkningsgrad","EER köldfaktor","","","3.27","3.20","2.27"]
["","COP","","","3.62","4.63","3.89"]
["Rumskyla","Energieffektivitetsklass","","","A","A"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","6.80","9.50","12.10"]
["","SEER","","","5.44","5.13","4.73"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","437","648","1534"]
["Rumsvärme (medelklimat)","Energieffektivitetsklass","","","A","A"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","4.50","6.00","6.00"]
["","SCOP/A","","","3.81","3.81","3.50"]
["","Pdh Värmekapacitet vid -10°","","kW","4.50","6.00","6.00"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","1654","2206","2399"]
["Intervall för energieffektivitet","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Anm:","","","","(1) - Se separat ritning för driftsområde","(1) - Se separat ritning för driftsområde","(1) - Se separat ritning för driftsområde"]
["","","","","(2) - Se separata ritningar för elektriska data","(2) - Se separata ritningar för elektriska data","(2) - Se separata ritningar för elektriska data"]
["","","","","(3) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(3) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(3) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m."]
["","","","","(4) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(4) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(4) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m."]