{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXP-N9 / ARXP-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXP20N5V1B9 / ARXP20N5V1B","ATXP25N5V1B9 / ARXP25N5V1B","ATXP35N5V1B9 / ARXP35N5V1B"]
["Utomhusdel","","","","ARXP20N5V1B","ARXP25N5V1B","ARXP35N5V1B"]
["Kylkapacitet","Min.","","kW","1.3","1.3","1.3"]
["","Nom.","","kW","2.00","2.50","3.50"]
["","Max.","","kW","2.6","3.0","4.0"]
["Uppvärmningseffekt","Min.","","kW","1.30","1.30","1.30"]
["","Nom.","","kW","2.50","3.00","4.00"]
["","Max.","","kW","3.50","4.00","4.80"]
["Nominell verkningsgrad","COP","","","4.77","4.36","4.02"]
["","EER köldfaktor","","","3.71","3.71","3.46"]
["","Energimärkningsdirektiv","Kyla","","A","A","A"]
["","","Värme","","A","A","A"]
["Anm:","","","","(1) - Se separata ritningar för elektriska data","(1) - Se separata ritningar för elektriska data","(1) - Se separata ritningar för elektriska data"]
["","","","","(2) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. Data för högeffektivitetsserien, Eurovent-certifierad","(2) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. Data för högeffektivitetsserien, Eurovent-certifierad","(2) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. Data för högeffektivitetsserien, Eurovent-certifierad"]
["","","","","(3) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20° CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. Data för standardeffektivitetsserien","(3) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20° CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. Data för standardeffektivitetsserien","(3) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20° CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. Data för standardeffektivitetsserien"]