{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":12,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CYVS-DK-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","CYVS100DK80CBC","CYVS100DK80CSC","CYVS150DK80CBC","CYVS150DK80CSC","CYVS200DK100CBC","CYVS200DK100CSC","CYVS250DK140CBC","CYVS250DK140CSC"]
["Standardtillbehör","Lågspänningskabel 1x25 m + 2x5 m","","","Lågspänningskabel 1x25 m + 2x5 m","Lågspänningskabel 1x25 m + 2x5 m","Lågspänningskabel 1x25 m + 2x5 m","Lågspänningskabel 1x25 m + 2x5 m","Lågspänningskabel 1x25 m + 2x5 m","Lågspänningskabel 1x25 m + 2x5 m","Lågspänningskabel 1x25 m + 2x5 m","Lågspänningskabel 1x25 m + 2x5 m"]
["Dörrbredd","Max.","","m","1.0","1.0","1.5","1.5","2.0","2.0","2.5","2.5"]
["Köldmedium","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Typ","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Mått","Enhets-","Bredd","mm","1,000","1,000","1,500","1,500","2,000","2,000","2,500","2,500"]
["","","Djup","mm","821","821","821","821","821","821","821","821"]
["","","Höjd","mm","270","270","270","270","270","270","270","270"]
["Hölje","Material","","","Elektrogalvaniserad plåt","Elektrogalvaniserad plåt","Elektrogalvaniserad plåt","Elektrogalvaniserad plåt","Elektrogalvaniserad plåt","Elektrogalvaniserad plåt","Elektrogalvaniserad plåt","Elektrogalvaniserad plåt"]
["","Colour","","","RAL9016","RAL9006","RAL9016","RAL9006","RAL9016","RAL9006","RAL9016","RAL9006"]
["Vikt","Enhet","","kg","59","59","83","83","102","102","129","129"]
["Dörrhöjd","Max.","","m","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)"]
["Piping connections","Vätska","YD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","YD","mm","16.0","16.0","16.0","16.0","16.0","16.0","19.0","19.0"]
["Effektförbrukning","Värme","Nom.","kW","0.23","","0.35","","0.46","0.46","0.58"]
["","Enbart fläktdrift","Nom.","kW","0.23","0.23","0.35","0.35","0.46","0.46","0.58","0.58"]
["Krävd takhöjd >","mm","","","420","420","420","420","420","420","420","420"]
["Power supply","Frequency","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spänning","","V","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Anm:","","","","(1) - Installationsnivå B: standardinställning, se databoken i installationsmanualen för mer information (endast en installationsnivå tillgänglig)","(1) - Installationsnivå B: standardinställning, se databoken i installationsmanualen för mer information (endast en installationsnivå tillgänglig)","(1) - Installationsnivå B: standardinställning, se databoken i installationsmanualen för mer information (endast en installationsnivå tillgänglig)","(1) - Installationsnivå B: standardinställning, se databoken i installationsmanualen för mer information (endast en installationsnivå tillgänglig)","(1) - Installationsnivå B: standardinställning, se databoken i installationsmanualen för mer information (endast en installationsnivå tillgänglig)","(1) - Installationsnivå B: standardinställning, se databoken i installationsmanualen för mer information (endast en installationsnivå tillgänglig)","(1) - Installationsnivå B: standardinställning, se databoken i installationsmanualen för mer information (endast en installationsnivå tillgänglig)","(1) - Installationsnivå B: standardinställning, se databoken i installationsmanualen för mer information (endast en installationsnivå tillgänglig)"]
["","","","","(2) - Gynnsamma förhållanden: shoppingcenter med tak eller svängdörrar","(2) - Gynnsamma förhållanden: shoppingcenter med tak eller svängdörrar","(2) - Gynnsamma förhållanden: shoppingcenter med tak eller svängdörrar","(2) - Gynnsamma förhållanden: shoppingcenter med tak eller svängdörrar","(2) - Gynnsamma förhållanden: shoppingcenter med tak eller svängdörrar","(2) - Gynnsamma förhållanden: shoppingcenter med tak eller svängdörrar","(2) - Gynnsamma förhållanden: shoppingcenter med tak eller svängdörrar","(2) - Gynnsamma förhållanden: shoppingcenter med tak eller svängdörrar"]
["","","","","(3) - Normala förhållanden: låg direktvind, inga motstående öppna dörrar, byggnad med enbart ett plan","(3) - Normala förhållanden: låg direktvind, inga motstående öppna dörrar, byggnad med enbart ett plan","(3) - Normala förhållanden: låg direktvind, inga motstående öppna dörrar, byggnad med enbart ett plan","(3) - Normala förhållanden: låg direktvind, inga motstående öppna dörrar, byggnad med enbart ett plan","(3) - Normala förhållanden: låg direktvind, inga motstående öppna dörrar, byggnad med enbart ett plan","(3) - Normala förhållanden: låg direktvind, inga motstående öppna dörrar, byggnad med enbart ett plan","(3) - Normala förhållanden: låg direktvind, inga motstående öppna dörrar, byggnad med enbart ett plan","(3) - Normala förhållanden: låg direktvind, inga motstående öppna dörrar, byggnad med enbart ett plan"]
["","","","","(4) - Ogynnsamma förhållanden: Placerad i ett hörn eller på ett torg, flera våningar och/eller öppna trappor","(4) - Ogynnsamma förhållanden: Placerad i ett hörn eller på ett torg, flera våningar och/eller öppna trappor","(4) - Ogynnsamma förhållanden: Placerad i ett hörn eller på ett torg, flera våningar och/eller öppna trappor","(4) - Ogynnsamma förhållanden: Placerad i ett hörn eller på ett torg, flera våningar och/eller öppna trappor","(4) - Ogynnsamma förhållanden: Placerad i ett hörn eller på ett torg, flera våningar och/eller öppna trappor","(4) - Ogynnsamma förhållanden: Placerad i ett hörn eller på ett torg, flera våningar och/eller öppna trappor","(4) - Ogynnsamma förhållanden: Placerad i ett hörn eller på ett torg, flera våningar och/eller öppna trappor","(4) - Ogynnsamma förhållanden: Placerad i ett hörn eller på ett torg, flera våningar och/eller öppna trappor"]
["","","","","(5) - Ljudtrycksnivå (vid 3m)","(5) - Ljudtrycksnivå (vid 3m)","(5) - Ljudtrycksnivå (vid 3m)","(5) - Ljudtrycksnivå (vid 3m)","(5) - Ljudtrycksnivå (vid 3m)","(5) - Ljudtrycksnivå (vid 3m)","(5) - Ljudtrycksnivå (vid 3m)","(5) - Ljudtrycksnivå (vid 3m)"]
["","","","","(6) - Rördragning och ledningsanslutningar sker på enhetens ovansida","(6) - Rördragning och ledningsanslutningar sker på enhetens ovansida","(6) - Rördragning och ledningsanslutningar sker på enhetens ovansida","(6) - Rördragning och ledningsanslutningar sker på enhetens ovansida","(6) - Rördragning och ledningsanslutningar sker på enhetens ovansida","(6) - Rördragning och ledningsanslutningar sker på enhetens ovansida","(6) - Rördragning och ledningsanslutningar sker på enhetens ovansida","(6) - Rördragning och ledningsanslutningar sker på enhetens ovansida"]
["","","","","(7) - Innehåller fluorerande växthusgas","(7) - Innehåller fluorerande växthusgas","(7) - Innehåller fluorerande växthusgas","(7) - Innehåller fluorerande växthusgas","(7) - Innehåller fluorerande växthusgas","(7) - Innehåller fluorerande växthusgas","(7) - Innehåller fluorerande växthusgas","(7) - Innehåller fluorerande växthusgas"]