{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EABX-D9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EABX16DF9W","EABX16DA9W (Archived)"]
["Ljudtrycksnivå","Nom.","","","dBA","30.0 (5)","30.0 (5)"]
["Driftsområde","Kyla","Omgivning","Min.","°CTT","0 (6)","0 (6)"]
["","","Vattensida","Max.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Min.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","Heating","Vattensida","Max.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Min.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["Ljudeffektsnivå","Nom.","","","dBA","44.0 (4)","44.0 (4)"]
["Mått","Enhets-","","Bredd","mm","440","440"]
["","","","Djup","mm","390","390"]
["","","","Höjd","mm","840","840"]
["Hölje","Material","","","","Harts, metallplåt","Harts, metallplåt"]
["","Colour","","","","Vit +  svart","Vit +  svart"]
["Vikt","Enhet","","","kg","38.0","38.0"]
["Elektrisk värmare","Rekommenderade säkringar","","","A","20.000 (9)","20.000 (9)"]
["","Strömförsörjning","","Frequency","Hz","50","50"]
["","","","Spänning","V","400","400"]
["","","","Namn","","9W","9W"]
["","","","Fas","","3","3"]
["Power supply","Namn","","","","Se anm. 8","Se anm. 8"]
["Anm:","","","","","(1) - Driftområdet är utökat för att sänka flödet endast i de fall som enheten arbetar som värmepump enbart. (Ej vid uppstart, ingen drift av BUH (elpatron), ingen avfrostning).","(1) - Driftområdet är utökat för att sänka flödet endast i de fall som enheten arbetar som värmepump enbart. (Ej vid uppstart, ingen drift av BUH (elpatron), ingen avfrostning)."]
["","","","","","(2) - Inklusive rör + reservvärmare; exklusive expansionskärl","(2) - Inklusive rör + reservvärmare; exklusive expansionskärl"]
["","","","","","(3) - Exklusive vattnet i enheten. Denna minsta vattenvolym är tillräcklig för de flesta applikationer. Vid kritiska processer kan extra vatten erfordras.","(3) - Exklusive vattnet i enheten. Denna minsta vattenvolym är tillräcklig för de flesta applikationer. Vid kritiska processer kan extra vatten erfordras."]
["","","","","","(4) - Mäts med ett tryckfall på 10 kPa i ett värmesystem vid ett driftförhållande på utströmmande vatten på 47-55°C i ett rum med en temperatur på 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(4) - Mäts med ett tryckfall på 10 kPa i ett värmesystem vid ett driftförhållande på utströmmande vatten på 47-55°C i ett rum med en temperatur på 20°C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(5) - Värdet uppmäts i ett ekofritt rum på 1m avstånd från enheten. Det är ett relativt värde som beror på avståndet och omgivningens akustik. Ljudtrycksnivån som omnämns mäts med ett tryckfall på 10 kPa i ett värmesystem vid ett driftförhållande på utströmmande vatten på 47-55°C i ett rum med en temperatur på 20°C.","(5) - Värdet uppmäts i ett ekofritt rum på 1m avstånd från enheten. Det är ett relativt värde som beror på avståndet och omgivningens akustik. Ljudtrycksnivån som omnämns mäts med ett tryckfall på 10 kPa i ett värmesystem vid ett driftförhållande på utströmmande vatten på 47-55°C i ett rum med en temperatur på 20°C."]
["","","","","","(6) - Se enhetens driftsområde.","(6) - Se enhetens driftsområde."]
["","","","","","(7) - Beroende på driftläge, se installationsmanualen.","(7) - Beroende på driftläge, se installationsmanualen."]
["","","","","","(8) - Ovan nämnda strömförsörjning för hydroboxen är enbart för backupvärmaren. Hydroboxens kopplingsdosa och pump får ström från utomhusenheten. Tillvalet varmvattenberedare har en separat strömförsörjning.","(8) - Ovan nämnda strömförsörjning för hydroboxen är enbart för backupvärmaren. Hydroboxens kopplingsdosa och pump får ström från utomhusenheten. Tillvalet varmvattenberedare har en separat strömförsörjning."]
["","","","","","(9) - 4-polig 20 A-kurva 400 V utlösningsklass C (se kopplingsschema)","(9) - 4-polig 20 A-kurva 400 V utlösningsklass C (se kopplingsschema)"]