{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EAVH-D9WG"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EAVH16S18DA9WG","EAVH16S23DA9WG"]
["Hölje","Material","","","","Förbehandlad plåt","Förbehandlad plåt"]
["Mått","Enhet","","Höjd","mm","1650","1850"]
["","","","Bredd","mm","595","595"]
["","","","Djup","mm","625","625"]
["Vikt","Enhet","","","kg","109","118"]
["Ljudeffektsnivå","Nom.","","","dBA","44.0 (5)","44.0 (5)"]
["Ljudtrycksnivå","Nom.","","","dBA","30.0 (6)","30.0 (6)"]
["Driftsområde","Värme","Vattensida","Min.","°C","0 (7)","0 (7)"]
["","","","Max.","°C","0 (7)","0 (7)"]
["","Kyla","Omgivning","Min.","°CDB","0 (7)","0 (7)"]
["","","Vattensida","Min.","°C","0 (7)","0 (7)"]
["","","","Max.","°C","0 (7)","0 (7)"]
["Strömförsörjning","Namn","","","","Se anm. 9","Se anm. 9"]
["Elektrisk värmare","Strömförsörjning","","Namn","","9W","9W"]
["","","","Fas","","3~","3~"]
["","","","Frequency","Hz","50","50"]
["","","","Spänning","V","400","400"]
["Elvärmare","Rekommenderade säkringar","","","A","20.000 (10)","20.000 (10)"]
["Anm:","","","","","(1) - Driftområdet är utökat för att sänka flödet endast i de fall som enheten arbetar som värmepump enbart. (Ej vid uppstart, ingen drift av BUH (elpatron), ingen avfrostning).","(1) - Driftområdet är utökat för att sänka flödet endast i de fall som enheten arbetar som värmepump enbart. (Ej vid uppstart, ingen drift av BUH (elpatron), ingen avfrostning)."]
["","","","","","(2) - Baserat på en dT på 45 K","(2) - Baserat på en dT på 45 K"]
["","","","","","(3) - Inklusive rör + reservvärmare; exklusive expansionskärl","(3) - Inklusive rör + reservvärmare; exklusive expansionskärl"]
["","","","","","(4) - Exklusive vattnet i enheten. Denna minsta vattenvolym är tillräcklig för de flesta applikationer. Vid kritiska processer kan extra vatten erfordras.","(4) - Exklusive vattnet i enheten. Denna minsta vattenvolym är tillräcklig för de flesta applikationer. Vid kritiska processer kan extra vatten erfordras."]
["","","","","","(5) - Mäts med ett tryckfall på 10 kPa i ett värmesystem vid ett driftförhållande på utströmmande vatten på 47-55°C i ett rum med en temperatur på 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(5) - Mäts med ett tryckfall på 10 kPa i ett värmesystem vid ett driftförhållande på utströmmande vatten på 47-55°C i ett rum med en temperatur på 20°C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(6) - Värdet uppmäts i ett ekofritt rum på 1m avstånd från enheten. Det är ett relativt värde som beror på avståndet och omgivningens akustik. Ljudtrycksnivån som omnämns mäts med ett tryckfall på 10 kPa i ett värmesystem vid ett driftförhållande på utströmmande vatten på 47-55°C i ett rum med en temperatur på 20°C.","(6) - Värdet uppmäts i ett ekofritt rum på 1m avstånd från enheten. Det är ett relativt värde som beror på avståndet och omgivningens akustik. Ljudtrycksnivån som omnämns mäts med ett tryckfall på 10 kPa i ett värmesystem vid ett driftförhållande på utströmmande vatten på 47-55°C i ett rum med en temperatur på 20°C."]
["","","","","","(7) - Se enhetens driftsområde.","(7) - Se enhetens driftsområde."]
["","","","","","(8) - Beroende på driftläge, se installationsmanualen.","(8) - Beroende på driftläge, se installationsmanualen."]
["","","","","","(9) - 4-polig 20 A-kurva 400 V utlösningsklass C (se kopplingsschema)","(9) - 4-polig 20 A-kurva 400 V utlösningsklass C (se kopplingsschema)"]