{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":7,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBLQ05CAV3","EBLQ07CAV3"]
["Värmekapacitet","Nom.","","","kW","4.4, 4.03","7, 6.9"]
["Kylkapacitet","Nom.","","","kW","3.88, 3.99","5.2, 5.15"]
["Ineffekt","Kyla","","Nom.","kW","0.95, 1.93","1.37, 2.69"]
["","Värme","","Nom.","kW","0.88, 1.13","1.55, 2.45"]
["COP","","","","","5, 3.58","4.52, 3.42"]
["EER","","","","","4.07, 2.07","3.8, 2.1"]
["Mått","Enhet","","Höjd","mm","735","735"]
["","","","Bredd","mm","1090","1090"]
["","","","Djup","mm","350","350"]
["Vikt","Enhet","","","kg","76","80"]
["Fläkt","Luftflödeshastighet","Värme","Hög","m³/min","45.0","47.0"]
["","","Kyla","Hög","m³/min","52.5","52.5"]
["Driftsområde","Värme","Vattensida","Min.","°C","15","15"]
["","","","Max.","°C","55.0","55.0"]
["","Kyla","Omgivning","Min.","°CTT","10.0","10.0"]
["","","","Max.","°CTT","43.0","43.0"]
["","","Vattensida","Min.","°C","5.00","5.00"]
["","","","Max.","°C","22.0","22.0"]
["","Tappvarmvatten","Omgivning","Min.","°CTT","-25.0","-25.0"]
["","","","Max.","°CTT","35.0","35.0"]
["","","Vattensida","Min.","°C","25","25"]
["","","","Max.","°C","80","80"]
["Ljudeffektsnivå","Värme","","Nom.","dBA","61","62"]
["","Kyla","","Nom.","dBA","63","63"]
["Ljudtrycksnivå","Värme","","Nom.","dBA","48","49"]
["","Kyla","","Nom.","dBA","48","50"]
["Köldmedium","Typ","","","","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2088","2088"]
["","Mängd","","","kg","1.3","1.45"]
["","Mängd","","","tCO2Eq","2.714","3.027"]
["Rumsuppvärmning","Framledningstemperatur vid medelklimat 55°C","Allmänt","SCOP","","3.22","3.22"]
["","","","Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad","","A++","A++"]
["","Framledningstemperatur vid medelklimat 35°C","Allmänt","SCOP","","4.45","4.18"]
["","","","Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad","","A++","A++"]
["Strömförsörjning","Namn","","","","V3","V3"]
["","Fas","","","","1~","1~"]
["","Frequency","","","Hz","50","50"]
["","Spänning","","","V","230","230"]
["Anm:","","","","","(1) - Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(2) - Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Lägre om elpatron är installerad; Om elpatron saknas startar värmepumpen vid 10°C","(3) - Lägre om elpatron är installerad; Om elpatron saknas startar värmepumpen vid 10°C"]
["","","","","","(4) - För mer detaljer angående standardtillbehör, se installationsmanualen/bruksanvisningen","(4) - För mer detaljer angående standardtillbehör, se installationsmanualen/bruksanvisningen"]
["","","","","","(5) - Driftsområde varmvatten (utomhusenhet): området ökar med hjälp av en booster-värmare. Se separat ritning för driftsområde.","(5) - Driftsområde varmvatten (utomhusenhet): området ökar med hjälp av en booster-värmare. Se separat ritning för driftsområde."]
["","","","","","(6) -                                             >                      Endast 50 °C BSH, ingen värmepump                    ","(6) -                                             >                      Endast 50 °C BSH, ingen värmepump                    "]
["","","","","","(7) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på ett visst avstånd från enheten. Det är ett relativt värde som beror på avståndet och omgivningens akustik. För mer information, se ljudspektrumsritningen.","(7) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på ett visst avstånd från enheten. Det är ett relativt värde som beror på avståndet och omgivningens akustik. För mer information, se ljudspektrumsritningen."]
["","","","","","(8) - Driftområdet är utökat för att sänka flödet endast i de fall som enheten arbetar som värmepump enbart. (Ej vid uppstart, ingen drift av BUH (elpatron), ingen avfrostning).","(8) - Driftområdet är utökat för att sänka flödet endast i de fall som enheten arbetar som värmepump enbart. (Ej vid uppstart, ingen drift av BUH (elpatron), ingen avfrostning)."]
["","","","","","(9) - Inklusive rörledning + PHE; exklusive expansionskärl","(9) - Inklusive rörledning + PHE; exklusive expansionskärl"]
["","","","","","(10) - Daikin Altherma inverterstyrda kompressorors startström är alltid <= max. belastningsström","(10) - Daikin Altherma inverterstyrda kompressorors startström är alltid <= max. belastningsström"]