{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":38,"n_cols":13,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBH-CB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBH04CB3V","EHBH08CB3VU","EHBH08CB3V","EHBH08CB9W","EHBH11CB3V","EHBH11CB9W","EHBH16CB3V","EHBH16CB9W"]
["Anm:","","","","","(1) - Driftområdet är utökat för att sänka flödet endast i de fall som enheten arbetar som värmepump enbart. (Ej vid uppstart, ingen drift av BUH (elpatron), ingen avfrostning).","(1) - PED-enhet kategori: Omfattas inte för PED på grund av artikel 1, punkt 3.6 i 97/23/EC","(1) - Driftområdet är utökat för att sänka flödet endast i de fall som enheten arbetar som värmepump enbart. (Ej vid uppstart, ingen drift av BUH (elpatron), ingen avfrostning).","(1) - Driftområdet är utökat för att sänka flödet endast i de fall som enheten arbetar som värmepump enbart. (Ej vid uppstart, ingen drift av BUH (elpatron), ingen avfrostning).","(1) - Driftområdet är utökat för att sänka flödet endast i de fall som enheten arbetar som värmepump enbart. (Ej vid uppstart, ingen drift av BUH (elpatron), ingen avfrostning).","(1) - Driftområdet är utökat för att sänka flödet endast i de fall som enheten arbetar som värmepump enbart. (Ej vid uppstart, ingen drift av BUH (elpatron), ingen avfrostning).","(1) - Driftområdet är utökat för att sänka flödet endast i de fall som enheten arbetar som värmepump enbart. (Ej vid uppstart, ingen drift av BUH (elpatron), ingen avfrostning).","(1) - Driftområdet är utökat för att sänka flödet endast i de fall som enheten arbetar som värmepump enbart. (Ej vid uppstart, ingen drift av BUH (elpatron), ingen avfrostning)."]
["","","","","","(2) - Inklusive rörledning + PHE + backupvärmare/exklusive expansionskärl","(2) - Driftområdet är utökat för att sänka flödet endast i de fall som enheten arbetar som värmepump enbart. (Ej vid uppstart, ingen drift av BUH (elpatron), ingen avfrostning).","(2) - Inklusive rörledning + PHE + backupvärmare/exklusive expansionskärl","(2) - Inklusive rörledning + PHE + backupvärmare/exklusive expansionskärl","(2) - Inklusive rörledning + PHE + backupvärmare/exklusive expansionskärl","(2) - Inklusive rörledning + PHE + backupvärmare/exklusive expansionskärl","(2) - Inklusive rörledning + PHE + backupvärmare/exklusive expansionskärl","(2) - Inklusive rörledning + PHE + backupvärmare/exklusive expansionskärl"]
["","","","","","(3) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(3) - Inklusive rörledning + PHE + backupvärmare/exklusive expansionskärl","(3) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(3) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(3) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(3) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(3) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(3) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)"]
["","","","","","(4) - Ljudtrycksnivån uppmäts i ett ekofritt rum på 1m avstånd från enheten. Det är ett relativt värde beroende på avståndet och den akustiska miljön. Ljudtrycksnivån som anges är den högsta möjliga värdet inom enhetens driftsintervall","(4) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(4) - Ljudtrycksnivån uppmäts i ett ekofritt rum på 1m avstånd från enheten. Det är ett relativt värde beroende på avståndet och den akustiska miljön. Ljudtrycksnivån som anges är den högsta möjliga värdet inom enhetens driftsintervall","(4) - Ljudtrycksnivån uppmäts i ett ekofritt rum på 1m avstånd från enheten. Det är ett relativt värde beroende på avståndet och den akustiska miljön. Ljudtrycksnivån som anges är den högsta möjliga värdet inom enhetens driftsintervall","(4) - Ljudtrycksnivån uppmäts i ett ekofritt rum på 1m avstånd från enheten. Det är ett relativt värde beroende på avståndet och den akustiska miljön. Ljudtrycksnivån som anges är den högsta möjliga värdet inom enhetens driftsintervall","(4) - Ljudtrycksnivån uppmäts i ett ekofritt rum på 1m avstånd från enheten. Det är ett relativt värde beroende på avståndet och den akustiska miljön. Ljudtrycksnivån som anges är den högsta möjliga värdet inom enhetens driftsintervall","(4) - Ljudtrycksnivån uppmäts i ett ekofritt rum på 1m avstånd från enheten. Det är ett relativt värde beroende på avståndet och den akustiska miljön. Ljudtrycksnivån som anges är den högsta möjliga värdet inom enhetens driftsintervall","(4) - Ljudtrycksnivån uppmäts i ett ekofritt rum på 1m avstånd från enheten. Det är ett relativt värde beroende på avståndet och den akustiska miljön. Ljudtrycksnivån som anges är den högsta möjliga värdet inom enhetens driftsintervall"]
["","","","","","(5) - 15 °C-25 °C: Enbart BUH ingen drift av värmepump=under igångkörning.","(5) - Ljudtrycksnivån uppmäts i ett ekofritt rum på 1m avstånd från enheten. Det är ett relativt värde beroende på avståndet och den akustiska miljön. Ljudtrycksnivån som anges är den högsta möjliga värdet inom enhetens driftsintervall","(5) - 15 °C-25 °C: Enbart BUH ingen drift av värmepump=under igångkörning.","(5) - 15 °C-25 °C: Enbart BUH ingen drift av värmepump=under igångkörning.","(5) - 15 °C-25 °C: Enbart BUH ingen drift av värmepump=under igångkörning.","(5) - 15 °C-25 °C: Enbart BUH ingen drift av värmepump=under igångkörning.","(5) - 15 °C-25 °C: Enbart BUH ingen drift av värmepump=under igångkörning.","(5) - 15 °C-25 °C: Enbart BUH ingen drift av värmepump=under igångkörning."]
["","","","","","(6) -                                             >                      Endast 50 °C BSH, ingen värmepump                    ","(6) - 15 °C-25 °C: Enbart BUH, ingen drift av värmepump=under igångkörning.","(6) -                                             >                      Endast 50 °C BSH, ingen värmepump                    ","(6) -                                             >                      Endast 50 °C BSH, ingen värmepump                    ","(6) - Se driftområde för information om skillnader mellan modellerna *RHQ* och *RLQ*","(6) - Se driftområde för information om skillnader mellan modellerna *RHQ* och *RLQ*","(6) - Se driftområde för information om skillnader mellan modellerna *RHQ* och *RLQ*","(6) - Se driftområde för information om skillnader mellan modellerna *RHQ* och *RLQ*"]
["","","","","","","(7) - Lägre om elpatron är installerad; Om elpatron saknas startar värmepumpen vid 10°C","","","(7) -                                             >                      Endast 50 °C BSH, ingen värmepump                    ","(7) -                                             >                      Endast 50 °C BSH, ingen värmepump                    ","(7) -                                             >                      Endast 50 °C BSH, ingen värmepump                    ","(7) -                                             >                      Endast 50 °C BSH, ingen värmepump                    "]
["","","","","","","(8) - Se driftområde för information om skillnader mellan modellerna *RHQ* och *RLQ*"]
["","","","","","","(9) - Om kondens förväntas bör EKHBDP* (kondensvattensats) installeras."]
["","","","","","","(10) - > Endast 50 °C BSH, ingen värmepumpdrift"]
["","","","","","","(11) - Ovan nämnda strömförsörjning för hydroboxen är enbart för backupvärmaren. Hydroboxens kopplingsdosa och pump får ström från utomhusenheten. Tillvalet varmvattenberedare har en separat strömförsörjning."]
["","","","","","","(12) - Hydroboxens kopplingsdosa och pump får ström från utomhusenheten. Tillvalet varmvattenberedare har en separat strömförsörjning."]
["","","","","","","(13) - Utrustningen överensstämmer med EN/IEC 61000-3-12: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström >16 A och ≤75 A per fas"]
["","","","","","","(14) - Välj diameter och typ enligt nationella och lokala bestämmelser"]
["Hölje","Färg","","","","Vit","","Vit","Vit","Vit","Vit","Vit","Vit"]
["","Material","","","","Förbehandlad plåt","","Förbehandlad plåt","Förbehandlad plåt","Förbehandlad plåt","Förbehandlad plåt","Förbehandlad plåt","Förbehandlad plåt"]
["Mått","Enhet","","Höjd","mm","890","","890","890","890","890","890","890"]
["","","","Bredd","mm","480","","480","480","480","480","480","480"]
["","","","Djup","mm","344","","344","344","344","344","344","344"]
["Vikt","Enhet","","","kg","41.0","","43.0","45.0","43.0","44.0","44.0","45.0"]
["PED","Kategori","","","","Art3§3, Se anm. 1","","Kategori I, Se anm. 1","Kategori I, Se anm. 1","Art3§3, Se anm. 1","Art3§3, Se anm. 1","Art3§3, Se anm. 1","Art3§3, Se anm. 1"]
["Ljudeffektsnivå","Nom.","","","dBA","40.0","","40.0 (4)","40.0","41.0 (4)","41.0 (4)","44.0 (4)","44.0 (4)"]
["Ljudtrycksnivå","Nom.","","","dBA","26.0","","26.0 (5)","26.0","27.0 (5)","27.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)"]
["Driftsområde","Värme","Vattensida","Min.","°C","15","","15 (6)","15","15 (6)","15 (6)","15 (6)","15 (6)"]
["","","","Max.","°C","55.0","","55.0","55.0","55.0 (8)","55.0 (8)","55.0 (8)","55.0 (8)"]
["Strömförsörjning","Namn","","","","Se anm. 11","","Se anm. 11","Se anm. 11","Se anm. 11","Se anm. 11","Se anm. 11","Se anm. 11"]
["Elektrisk värmare","Strömförsörjning","","Namn","","3V3","","3V3","9W","3V3","9W","3V3","9W"]
["","","","Fas","","1~","","1~","Se installationshandbok eller ritning 4D093592","1~","Se installationshandbok eller ritning 4D093592","1~","Se installationshandbok eller ritning 4D093592"]
["","","","Frequency","Hz","50","","50","50","50","50","50","50"]
["","","","Spänning","V","230","","230","","230","","230"]
["Ledningsdragningsanslutningar","För anslutning med användargränssnitt","","Antal","","2","","2","2","2","2","2","2"]
["","","","Anmärkning","","075 mm² till 125 mm² (max. längd 500 m)","","075 mm² till 125 mm² (max. längd 500 m)","075 mm² till 125 mm² (max. längd 500 m)","075 mm² till 125 mm² (max. längd 500 m)","075 mm² till 125 mm² (max. längd 500 m)","075 mm² till 125 mm² (max. längd 500 m)","075 mm² till 125 mm² (max. längd 500 m)"]