{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBH-E6V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBH04EA6V","EHBH04EF6V","EHBH08EA6V","EHBH08EF6V"]
["Hölje","Färg","","","","Vit +  svart","Vit +  svart","Vit +  svart","Vit +  svart"]
["","Material","","","","Harts, metallplåt","Harts, metallplåt","Harts, metallplåt","Harts, metallplåt"]
["Mått","Enhet","","Höjd","mm","840","840","840","840"]
["","","","Bredd","mm","440","440","440","440"]
["","","","Djup","mm","390","390","390","390"]
["Vikt","Enhet","","","kg","42.0","42.0","42.0","42.0"]
["PED","Kategori","","","","Art 4.3, Se anm. 1","Art 4.3, Se anm. 1","Art 4.3, Se anm. 1","Art 4.3, Se anm. 1"]
["Ljudeffektsnivå","Nom.","","","dBA","42 (4)","42 (4)","42 (4)","42 (4)"]
["Ljudtrycksnivå","Nom.","","","dBA","28 (5)","28 (5)","28 (5)","28 (5)"]
["Driftsområde","Värme","Vattensida","Min.","°C","0 (6)","0 (6)","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Max.","°C","0 (6)","0 (6)","0 (6)","0 (6)"]
["Strömförsörjning","Namn","","","","Se anm. 7","Se anm. 7","Se anm. 7","Se anm. 7"]
["Elektrisk värmare","Strömförsörjning","","Namn","","6V3","6V3","6V3","6V3"]
["","","","Fas","","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["","","","Frequency","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Spänning","V","230","230","230","230"]
["Elvärmare","Rekommenderade säkringar","","","A","20.0 (8)","20.0 (8)","20.0 (8)","20.0 (8)"]
["Anm:","","","","","(1) - PED-enhet kategori: Art3§3: Omfattas inte för PED på grund av artikel 1, punkt 3.6 i 97/23/EC","(1) - PED-enhet kategori: Art3§3: Omfattas inte för PED på grund av artikel 1, punkt 3.6 i 97/23/EC","(1) - PED-enhet kategori: Art3§3: Omfattas inte för PED på grund av artikel 1, punkt 3.6 i 97/23/EC","(1) - PED-enhet kategori: Art3§3: Omfattas inte för PED på grund av artikel 1, punkt 3.6 i 97/23/EC"]
["","","","","","(2) - Driftområdet är utökat för att sänka flödet endast i de fall som enheten arbetar som värmepump enbart. (Ej vid uppstart, ingen drift av BUH (elpatron), ingen avfrostning).","(2) - Driftområdet är utökat för att sänka flödet endast i de fall som enheten arbetar som värmepump enbart. (Ej vid uppstart, ingen drift av BUH (elpatron), ingen avfrostning).","(2) - Driftområdet är utökat för att sänka flödet endast i de fall som enheten arbetar som värmepump enbart. (Ej vid uppstart, ingen drift av BUH (elpatron), ingen avfrostning).","(2) - Driftområdet är utökat för att sänka flödet endast i de fall som enheten arbetar som värmepump enbart. (Ej vid uppstart, ingen drift av BUH (elpatron), ingen avfrostning)."]
["","","","","","(3) - Exklusive vattnet i enheten. Denna minsta vattenvolym är tillräcklig för de flesta applikationer. Vid kritiska processer kan extra vatten erfordras.","(3) - Exklusive vattnet i enheten. Denna minsta vattenvolym är tillräcklig för de flesta applikationer. Vid kritiska processer kan extra vatten erfordras.","(3) - Exklusive vattnet i enheten. Denna minsta vattenvolym är tillräcklig för de flesta applikationer. Vid kritiska processer kan extra vatten erfordras.","(3) - Exklusive vattnet i enheten. Denna minsta vattenvolym är tillräcklig för de flesta applikationer. Vid kritiska processer kan extra vatten erfordras."]
["","","","","","(4) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(4) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(4) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(4) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)"]
["","","","","","(5) - Ljudvärdena är uppmätta i ett semi-ekofritt rum. Ljudtrycksnivån ett relativt värde som beror på avståndet och den omgivande akustiken. För mer information, läs ljudnivåritningarna. Ljudeffektsnivån är ett absolutvärde för vad ett l","(5) - Ljudvärdena är uppmätta i ett semi-ekofritt rum. Ljudtrycksnivån ett relativt värde som beror på avståndet och den omgivande akustiken. För mer information, läs ljudnivåritningarna. Ljudeffektsnivån är ett absolutvärde för vad ett l","(5) - Ljudvärdena är uppmätta i ett semi-ekofritt rum. Ljudtrycksnivån ett relativt värde som beror på avståndet och den omgivande akustiken. För mer information, läs ljudnivåritningarna. Ljudeffektsnivån är ett absolutvärde för vad ett l","(5) - Ljudvärdena är uppmätta i ett semi-ekofritt rum. Ljudtrycksnivån ett relativt värde som beror på avståndet och den omgivande akustiken. För mer information, läs ljudnivåritningarna. Ljudeffektsnivån är ett absolutvärde för vad ett l"]
["","","","","","(6) - För mer information se driftsområdesritning","(6) - För mer information se driftsområdesritning","(6) - För mer information se driftsområdesritning","(6) - För mer information se driftsområdesritning"]
["","","","","","(7) - Ovan nämnda strömförsörjning för styrboxen är enbart för boostervärmaren. Kopplingsdosan i styrboxen levereras via utomhusenheten. Tillvalet varmvattenberedare har en separat strömförsörjning.","(7) - Ovan nämnda strömförsörjning för styrboxen är enbart för boostervärmaren. Kopplingsdosan i styrboxen levereras via utomhusenheten. Tillvalet varmvattenberedare har en separat strömförsörjning.","(7) - Ovan nämnda strömförsörjning för styrboxen är enbart för boostervärmaren. Kopplingsdosan i styrboxen levereras via utomhusenheten. Tillvalet varmvattenberedare har en separat strömförsörjning.","(7) - Ovan nämnda strömförsörjning för styrboxen är enbart för boostervärmaren. Kopplingsdosan i styrboxen levereras via utomhusenheten. Tillvalet varmvattenberedare har en separat strömförsörjning."]
["","","","","","(8) - 4-polig 20 A-kurva 400 V utlösningsklass C (se kopplingsschema)","(8) - 4-polig 20 A-kurva 400 V utlösningsklass C (se kopplingsschema)","(8) - 4-polig 20 A-kurva 400 V utlösningsklass C (se kopplingsschema)","(8) - 4-polig 20 A-kurva 400 V utlösningsklass C (se kopplingsschema)"]
["","","","","","(9) - Välj diameter och typ enligt nationella och lokala bestämmelser","(9) - Välj diameter och typ enligt nationella och lokala bestämmelser","(9) - Välj diameter och typ enligt nationella och lokala bestämmelser","(9) - Välj diameter och typ enligt nationella och lokala bestämmelser"]