{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":37,"n_cols":9,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHVH-E9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHVH08S18EJ9W","EHVH08S18EA9W","EHVH08S23EA9W","EHVH08S23EJ9W"]
["Hölje","Färg","","","","Vit +  svart","Vit +  svart","Vit +  svart","Vit +  svart"]
["","Material","","","","Förbehandlad plåt","Förbehandlad plåt","Förbehandlad plåt","Förbehandlad plåt"]
["Mått","Enhet","","Höjd","mm","1,650","1,650","1,850","1,850"]
["","","","Bredd","mm","595","595","595","595"]
["","","","Djup","mm","625","625","625","625"]
["Vikt","Enhet","","","kg","119","119","128","128"]
["PED","Kategori","","","","Art 4.3, Se anm. 1","Art 4.3, Se anm. 1","Art 4.3, Se anm. 1","Art 4.3, Se anm. 1"]
["Ljudeffektsnivå","Nom.","","","dBA","42 (6)","42 (6)","42 (6)","42 (6)"]
["Ljudtrycksnivå","Nom.","","","dBA","28 (7)","28 (7)","28 (7)","28 (7)"]
["Driftsområde","Värme","Vattensida","Min.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Max.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","Kyla","Omgivning","Min.","°CTT","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","Vattensida","Min.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Max.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["Strömförsörjning","Namn","","","","Se anm. 9","Se anm. 9","Se anm. 9","Se anm. 9"]
["Elektrisk värmare","Strömförsörjning","","Namn","","9W","9W","9W","9W"]
["","","","Fas","","3~","3~","3~","3~"]
["","","","Frequency","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Spänning","V","400","400","400","400"]
["Elvärmare","Rekommenderade säkringar","","","A","20","20","20","20"]
["Anm:","","","","","(1) - PED-enhet kategori: Art3§3: Omfattas inte för PED på grund av artikel 1, punkt 3.6 i 97/23/EC","(1) - PED-enhet kategori: Art3§3: Omfattas inte för PED på grund av artikel 1, punkt 3.6 i 97/23/EC","(1) - PED-enhet kategori: Art3§3: Omfattas inte för PED på grund av artikel 1, punkt 3.6 i 97/23/EC","(1) - PED-enhet kategori: Art3§3: Omfattas inte för PED på grund av artikel 1, punkt 3.6 i 97/23/EC"]
["","","","","","(2) - Driftområdet är utökat för att sänka flödet endast i de fall som enheten arbetar som värmepump enbart. (Ej vid uppstart, ingen drift av BUH (elpatron), ingen avfrostning).","(2) - Driftområdet är utökat för att sänka flödet endast i de fall som enheten arbetar som värmepump enbart. (Ej vid uppstart, ingen drift av BUH (elpatron), ingen avfrostning).","(2) - Driftområdet är utökat för att sänka flödet endast i de fall som enheten arbetar som värmepump enbart. (Ej vid uppstart, ingen drift av BUH (elpatron), ingen avfrostning).","(2) - Driftområdet är utökat för att sänka flödet endast i de fall som enheten arbetar som värmepump enbart. (Ej vid uppstart, ingen drift av BUH (elpatron), ingen avfrostning)."]
["","","","","","(3) - Baserat på en dT på 45 K","(3) - Baserat på en dT på 45 K","(3) - Baserat på en dT på 45 K","(3) - Baserat på en dT på 45 K"]
["","","","","","(4) - Inklusive rörledning + PHE + backupvärmare/exklusive expansionskärl","(4) - Inklusive rörledning + PHE + backupvärmare/exklusive expansionskärl","(4) - Inklusive rörledning + PHE + backupvärmare/exklusive expansionskärl","(4) - Inklusive rörledning + PHE + backupvärmare/exklusive expansionskärl"]
["","","","","","(5) - Exklusive vattnet i enheten. Denna minsta vattenvolym är tillräcklig för de flesta applikationer. Vid kritiska processer kan extra vatten erfordras.","(5) - Exklusive vattnet i enheten. Denna minsta vattenvolym är tillräcklig för de flesta applikationer. Vid kritiska processer kan extra vatten erfordras.","(5) - Exklusive vattnet i enheten. Denna minsta vattenvolym är tillräcklig för de flesta applikationer. Vid kritiska processer kan extra vatten erfordras.","(5) - Exklusive vattnet i enheten. Denna minsta vattenvolym är tillräcklig för de flesta applikationer. Vid kritiska processer kan extra vatten erfordras."]
["","","","","","(6) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(6) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(6) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(6) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)"]
["","","","","","(7) - Ljudvärdena är uppmätta i ett semi-ekofritt rum. Ljudtrycksnivån ett relativt värde som beror på avståndet och den omgivande akustiken. För mer information, läs ljudnivåritningarna.","(7) - Ljudvärdena är uppmätta i ett semi-ekofritt rum. Ljudtrycksnivån ett relativt värde som beror på avståndet och den omgivande akustiken. För mer information, läs ljudnivåritningarna.","(7) - Ljudvärdena är uppmätta i ett semi-ekofritt rum. Ljudtrycksnivån ett relativt värde som beror på avståndet och den omgivande akustiken. För mer information, läs ljudnivåritningarna.","(7) - Ljudvärdena är uppmätta i ett semi-ekofritt rum. Ljudtrycksnivån ett relativt värde som beror på avståndet och den omgivande akustiken. För mer information, läs ljudnivåritningarna."]
["","","","","","(8) - Se enhetens driftsområde.","(8) - Se enhetens driftsområde.","(8) - Se enhetens driftsområde.","(8) - Se enhetens driftsområde."]
["","","","","","(9) - Ovan nämnda strömförsörjning för hydroboxen är enbart för backupvärmaren. Hydroboxens kopplingsdosa och pump får ström från utomhusenheten. Tillvalet varmvattenberedare har en separat strömförsörjning.","(9) - Ovan nämnda strömförsörjning för hydroboxen är enbart för backupvärmaren. Hydroboxens kopplingsdosa och pump får ström från utomhusenheten. Tillvalet varmvattenberedare har en separat strömförsörjning.","(9) - Ovan nämnda strömförsörjning för hydroboxen är enbart för backupvärmaren. Hydroboxens kopplingsdosa och pump får ström från utomhusenheten. Tillvalet varmvattenberedare har en separat strömförsörjning.","(9) - Ovan nämnda strömförsörjning för hydroboxen är enbart för backupvärmaren. Hydroboxens kopplingsdosa och pump får ström från utomhusenheten. Tillvalet varmvattenberedare har en separat strömförsörjning."]
["","","","","","(10) - 4-polig 20 A-kurva 400 V utlösningsklass C (se kopplingsschema)","(10) - 4-polig 20 A-kurva 400 V utlösningsklass C (se kopplingsschema)","(10) - 4-polig 20 A-kurva 400 V utlösningsklass C (se kopplingsschema)","(10) - 4-polig 20 A-kurva 400 V utlösningsklass C (se kopplingsschema)"]
["","","","","","(11) - 2-polig 20 A-kurva 400 V utlösningsklass C (se kopplingsschema)","(11) - 2-polig 20 A-kurva 400 V utlösningsklass C (se kopplingsschema)","(11) - 2-polig 20 A-kurva 400 V utlösningsklass C (se kopplingsschema)","(11) - 2-polig 20 A-kurva 400 V utlösningsklass C (se kopplingsschema)"]