{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":8,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPGA011-016DV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPGA11DAV3","EPGA14DAV3","EPGA16DAV3"]
["Ljudtrycksnivå","Värme","","Nom.","dBA","48.0 (2)","49.0 (2)","52.0 (2)"]
["","Kyla","","Nom.","dBA","55.0 (3)","55.0 (3)","55.0 (3)"]
["Ljudeffektsnivå","Värme","","Nom.","dBA","64.0 (1)","64.0 (1)","66.0 (1)"]
["","Kyla","","Nom.","dBA","68.0 (1)","68.0 (1)","68.0 (1)"]
["Refrigerant","GWP","","","","675.0","675.0","675.0"]
["","Charge","","","kg","3.50","3.50","3.50"]
["","Typ","","","","R-32","R-32","R-32"]
["Mått","Enhet","","Bredd","mm","1,160","1,160","1,160"]
["","","","Djup","mm","380","380","380"]
["","","","Höjd","mm","1,440","1,440","1,440"]
["Vikt","Enhet","","","kg","143","143","143"]
["Driftsområde","Kyla","","Max.","°CDB","43","43","43"]
["","","","Min.","°CDB","10","10","10"]
["","Tappvarmvatten","","Min.","°CDB","-28","-28","-28"]
["","","","Max.","°CDB","35","35","35"]
["Röranslutningar","Nivåskillnad","IU - OU","Max.","m","10.0","10.0","10.0"]
["Power supply","Fas","","","","1N~","1N~","1N~"]
["","Namn","","","","V3","V3","V3"]
["","Frequency","","","Hz","50","50","50"]
["","Spänning","","","V","230","230","230"]
["Ström","Rekommenderade säkringar","","","A","32","32","32"]
["Anm:","","","","","(1) - Kyla Ta 35 °C - LWE 18°C ( DT = 5 °C ); Värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35°C ( DT = 5 °C)","(1) - Kyla Ta 35 °C - LWE 18°C ( DT = 5 °C ); Värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35°C ( DT = 5 °C)","(1) - Kyla Ta 35 °C - LWE 18°C ( DT = 5 °C ); Värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35°C ( DT = 5 °C)"]
["","","","","","(2) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på ett visst avstånd från enheten. Det är ett relativt värde som beror på avståndet och omgivningens akustik. För mer information, se ljudspektrumsritningen. Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT= 5 °C)","(2) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på ett visst avstånd från enheten. Det är ett relativt värde som beror på avståndet och omgivningens akustik. För mer information, se ljudspektrumsritningen. Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT= 5 °C)","(2) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på ett visst avstånd från enheten. Det är ett relativt värde som beror på avståndet och omgivningens akustik. För mer information, se ljudspektrumsritningen. Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT= 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på ett visst avstånd från enheten. Det är ett relativt värde som beror på avståndet och omgivningens akustik. För mer information, se ljudspektrumsritningen. Förhållande: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).","(3) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på ett visst avstånd från enheten. Det är ett relativt värde som beror på avståndet och omgivningens akustik. För mer information, se ljudspektrumsritningen. Förhållande: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).","(3) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på ett visst avstånd från enheten. Det är ett relativt värde som beror på avståndet och omgivningens akustik. För mer information, se ljudspektrumsritningen. Förhållande: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C)."]