{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":11,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPRA14-18DW7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPRA14DBW17","EPRA14DAW17","EPRA16DBW17","EPRA16DAW17","EPRA18DBW17","EPRA18DAW17"]
["Mått","Enhet","","Höjd","mm","1003","1003","1003","1003","1003","1003"]
["","","","Bredd","mm","1270","1270","1270","1270","1270","1270"]
["","","","Djup","mm","533","533","533","533","533","533"]
["Vikt","Enhet","","","kg","150","151","150","151","150","151"]
["Driftsområde","Kyla","","Min.","°CTT","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Max.","°CTT","43","43","43","43","43","43"]
["","Tappvarmvatten","","Min.","°CTT","-28","-28","-28","-28","-28","-28"]
["","Varmvatten för hushållet","","Max.","°CTT","35","35","35","35","35","35"]
["Ljudeffektsnivå","Värme","","Nom.","dBA","56.0","56.0","56.0","56.0","59.0","59.0"]
["","Kyla","","Nom.","dBA","65.0","65.0","65.0","65.0","65.0","65.0"]
["Ljudtrycksnivå","Värme","","Nom.","dBA","43.0","43.0","43.0","43.0","48.0","48.0"]
["","Kyla","","Nom.","dBA","52","52","52","52","52","52"]
["Köldmedium","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Mängd","","","tCO2Eq","2.84","2.84","2.84","2.84","2.84","2.84"]
["","Mängd","","","kg","4.2","4.2","4.2","4.2","4.2","4.2"]
["Röranslutningar","Nivåskillnad","IU - OU","Max.","m","10.0","10.0","10.0","10.0","10.0","10.0"]
["Strömförsörjning","Namn","","","","W1","W1","W1","W1","W1","W1"]
["","Fas","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequency","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Spänning","","","V","400","400","400","400","400","400"]
["Aktuell","Rekommenderade säkringar","","","A","16","16","16","16","16","16"]
["Anm:","","","","","(1) - Kyla Ta 35 °C - LWE 18°C ( DT = 5 °C ); Värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35°C ( DT = 5 °C)","(1) - Kyla Ta 35 °C - LWE 18°C ( DT = 5 °C ); Värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35°C ( DT = 5 °C)","(1) - Kyla Ta 35 °C - LWE 18°C ( DT = 5 °C ); Värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35°C ( DT = 5 °C)","(1) - Kyla Ta 35 °C - LWE 18°C ( DT = 5 °C ); Värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35°C ( DT = 5 °C)","(1) - Kyla Ta 35 °C - LWE 18°C ( DT = 5 °C ); Värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35°C ( DT = 5 °C)","(1) - Kyla Ta 35 °C - LWE 18°C ( DT = 5 °C ); Värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35°C ( DT = 5 °C)"]
["","","","","","(2) - Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på ett visst avstånd från enheten. Det är ett relativt värde som beror på avståndet och omgivningens akustik. För mer information, se ljudspektrumsritningen. Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT= 5 °C)","(3) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på ett visst avstånd från enheten. Det är ett relativt värde som beror på avståndet och omgivningens akustik. För mer information, se ljudspektrumsritningen. Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT= 5 °C)","(3) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på ett visst avstånd från enheten. Det är ett relativt värde som beror på avståndet och omgivningens akustik. För mer information, se ljudspektrumsritningen. Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT= 5 °C)","(3) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på ett visst avstånd från enheten. Det är ett relativt värde som beror på avståndet och omgivningens akustik. För mer information, se ljudspektrumsritningen. Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT= 5 °C)","(3) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på ett visst avstånd från enheten. Det är ett relativt värde som beror på avståndet och omgivningens akustik. För mer information, se ljudspektrumsritningen. Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT= 5 °C)","(3) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på ett visst avstånd från enheten. Det är ett relativt värde som beror på avståndet och omgivningens akustik. För mer information, se ljudspektrumsritningen. Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT= 5 °C)"]
["","","","","","(4) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på ett visst avstånd från enheten. Det är ett relativt värde som beror på avståndet och omgivningens akustik. För mer information, se ljudspektrumsritningen. Förhållande: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).","(4) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på ett visst avstånd från enheten. Det är ett relativt värde som beror på avståndet och omgivningens akustik. För mer information, se ljudspektrumsritningen. Förhållande: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).","(4) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på ett visst avstånd från enheten. Det är ett relativt värde som beror på avståndet och omgivningens akustik. För mer information, se ljudspektrumsritningen. Förhållande: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).","(4) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på ett visst avstånd från enheten. Det är ett relativt värde som beror på avståndet och omgivningens akustik. För mer information, se ljudspektrumsritningen. Förhållande: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).","(4) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på ett visst avstånd från enheten. Det är ett relativt värde som beror på avståndet och omgivningens akustik. För mer information, se ljudspektrumsritningen. Förhållande: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).","(4) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på ett visst avstånd från enheten. Det är ett relativt värde som beror på avståndet och omgivningens akustik. För mer information, se ljudspektrumsritningen. Förhållande: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C)."]
["","","","","","(5) - Procent på värmekapacitet vid Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(5) - Procent på värmekapacitet vid Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(5) - Procent på värmekapacitet vid Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(5) - Procent på värmekapacitet vid Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(5) - Procent på värmekapacitet vid Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(5) - Procent på värmekapacitet vid Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]