{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":37,"n_cols":7,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPVX10A9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPVX10S18AJ9W","EPVX10S23AJ9W"]
["Hölje","Färg","","","","Vit","Vit"]
["","Material","","","","Förbehandlat galvaniserat stål + plast","Förbehandlat galvaniserat stål + plast"]
["Mått","Enhet","","Höjd","mm","1650","1850"]
["","","","Bredd","mm","595","595"]
["","","","Djup","mm","625","625"]
["Vikt","Enhet","","","kg","94.0","111"]
["Ljudeffektsnivå","Nom.","","","dBA","45.0 (4)","45.0 (4)"]
["Ljudtrycksnivå","Nom.","","","dBA","31.0 (5)","31.0 (5)"]
["Driftsområde","Värme","Vattensida","Min.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Max.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","Kyla","Omgivning","Min.","°CTT","0 (6)","0 (6)"]
["","","Vattensida","Min.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Max.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["Strömförsörjning","Namn","","","","Se anm. 8","Se anm. 8"]
["","Fas","","","","3~","3~"]
["","Frequency","","","Hz","50","50"]
["","Spänning","","","V","230/400","230/400"]
["Elektrisk värmare","Strömförsörjning","","Namn","","9W","9W"]
["","","","Fas","","3~","3~"]
["","","","Frequency","Hz","50","50"]
["","","","Spänning","V","400","400"]
["Elvärmare","Rekommenderade säkringar","","","A","0.000 (9)","0.000 (9)"]
["Anm:","","","","","(1) - Driftområdet är utökat för att sänka flödet endast i de fall som enheten arbetar som värmepump enbart. (Ej vid uppstart, ingen drift av BUH (elpatron), ingen avfrostning).","(1) - Driftområdet är utökat för att sänka flödet endast i de fall som enheten arbetar som värmepump enbart. (Ej vid uppstart, ingen drift av BUH (elpatron), ingen avfrostning)."]
["","","","","","(2) - Baserat på en dT på 45 K","(2) - Baserat på en dT på 45 K"]
["","","","","","(3) - Minsta erforderliga volym, exklusive volymen i enheten","(3) - Minsta erforderliga volym, exklusive volymen i enheten"]
["","","","","","(4) - Mäts med ett tryckfall på 10 kPa i ett värmesystem vid ett driftförhållande på utströmmande vatten på 47-55°C i ett rum med en temperatur på 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(4) - Mäts med ett tryckfall på 10 kPa i ett värmesystem vid ett driftförhållande på utströmmande vatten på 47-55°C i ett rum med en temperatur på 20°C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(5) - Värdet uppmäts i ett ekofritt rum på 1m avstånd från enheten. Det är ett relativt värde som beror på avståndet och omgivningens akustik. Ljudtrycksnivån som omnämns mäts med ett tryckfall på 10 kPa i ett värmesystem vid ett driftförhållande på utströmmande vatten på 47-55°C i ett rum med en temperatur på 20°C.","(5) - Värdet uppmäts i ett ekofritt rum på 1m avstånd från enheten. Det är ett relativt värde som beror på avståndet och omgivningens akustik. Ljudtrycksnivån som omnämns mäts med ett tryckfall på 10 kPa i ett värmesystem vid ett driftförhållande på utströmmande vatten på 47-55°C i ett rum med en temperatur på 20°C."]
["","","","","","(6) - Se enhetens driftsområde.","(6) - Se enhetens driftsområde."]
["","","","","","(7) - Beroende på driftläge, se installationsmanualen.","(7) - Beroende på driftläge, se installationsmanualen."]
["","","","","","(8) - Ovan nämnda strömförsörjning för hydroboxen är enbart för backupvärmaren. Hydroboxens kopplingsdosa och pump får ström från utomhusenheten. Tillvalet varmvattenberedare har en separat strömförsörjning.","(8) - Ovan nämnda strömförsörjning för hydroboxen är enbart för backupvärmaren. Hydroboxens kopplingsdosa och pump får ström från utomhusenheten. Tillvalet varmvattenberedare har en separat strömförsörjning."]
["","","","","","(9) - Se kopplingsschemat och installationsmanualen för korrekt rekommenderad säkring beroende på strömförsörjning och nätanslutning","(9) - Se kopplingsschemat och installationsmanualen för korrekt rekommenderad säkring beroende på strömförsörjning och nätanslutning"]