{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETSXB16E / EPRA14-18DV7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETSXB16P30EF / EPRA14DAV37","ETSXB16P50EF / EPRA14DAV37","ETSXB16P30EF / EPRA16DAV37","ETSXB16P50EF / EPRA16DAV37","ETSXB16P30EF / EPRA18DAV37","ETSXB16P50EF / EPRA18DAV37"]
["Värmekapacitet","Min.","","","kW","37.00","37.00","396.00","396.00","44.00","44.00"]
["","Nom.","","","kW","569","569","9.00","9.00","9.00","9.00"]
["","Max.","","","kW","1018.00","1018.00","1091.00","1091.00","1212.00","1212.00"]
["Kylkapacitet","Nom.","","","kW","1060, 69.0","1060, 69.0","1150, 788","1150, 788","1250, 886","1250, 886"]
["Ineffekt","Värme","","Min.","kW","88.00","88.00","95.00","95.00","105.00","105.00"]
["","","","Nom.","kW","122","122","18.0","18.0","18.0","18.0"]
["","","","Max.","kW","209.00","209.00","224.00","224.00","249.00","249.00"]
["","Kyla","","Nom.","kW","255, 256","255, 256","28.0, 293","28.0, 293","305, 331","305, 331"]
["COP","","","","","467.00","467.00","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["EER","","","","","413.00, 27.00","413.00, 27.00","411.00, 269.00","411.00, 269.00","409.00, 268.00","409.00, 268.00"]
["Tappvattenvärmning","Allmänt","","Deklarerad belastningsprofil","","L","XL","L","XL","L","XL"]
["","Medelklimat","","Energieffektivitetsklass för vattenuppvärmning","","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Rumsuppvärmning","Framledningstemperatur vid medelklimat 55°C","Allmänt","SCOP","","3.62","3.62","3.62","3.62","3.62","3.62"]
["","","","Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Framledningstemperatur vid medelklimat 35°C","Allmänt","SCOP","","4.57","4.57","4.57","4.57","4.57","4.57"]
["","","","Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Anm:","","","","","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT"]
["","","","","","(4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT"]
["","","","","","(5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511"]