{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":29,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETSXB16E7 / EPRA14-18DW7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETSXB16P30EF7 / EPRA14DAW17","ETSXB16P50EF7 / EPRA14DAW17","ETSXB16P30EF7 / EPRA14DBW17","ETSXB16P50EF7 / EPRA14DBW17","ETSXB16P30EG7 / EPRA14DAW17","ETSXB16P30EG7 / EPRA14DBW17","ETSXB16P50EG7 / EPRA14DAW17","ETSXB16P50EG7 / EPRA14DBW17","ETSXB16P30EF7 / EPRA16DAW17","ETSXB16P50EF7 / EPRA16DAW17","ETSXB16P30EF7 / EPRA16DBW17","ETSXB16P50EF7 / EPRA16DBW17","ETSXB16P30EG7 / EPRA16DAW17","ETSXB16P30EG7 / EPRA16DBW17","ETSXB16P50EG7 / EPRA16DAW17","ETSXB16P50EG7 / EPRA16DBW17","ETSXB16P30EF7 / EPRA18DAW17","ETSXB16P50EF7 / EPRA18DAW17","ETSXB16P30EF7 / EPRA18DBW17","ETSXB16P50EF7 / EPRA18DBW17","ETSXB16P30EG7 / EPRA18DAW17","ETSXB16P30EG7 / EPRA18DBW17","ETSXB16P50EG7 / EPRA18DAW17","ETSXB16P50EG7 / EPRA18DBW17"]
["Värmekapacitet","Min.","","","kW","3.70","3.70","3.70","3.70","3.70","3.70","3.70","3.70","3.96","3.96","3.96","3.96","3.96 (1)","3.96 (1)","3.96 (1)","3.96 (1)","4.40","4.40","4.40","4.40","4.40","4.40","4.40","4.40"]
["","Nom.","","","kW","5.90","5.90","5.90","5.90","5.90 (2)","5.90 (2)","5.90 (2)","5.90 (2)","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)"]
["","Max.","","","kW","9.75","9.75","9.75","9.75","9.75 (1)","9.75 (1)","9.75 (1)","9.75 (1)","10.44","10.44","10.44","10.44","10.44 (1)","10.44 (1)","10.44 (1)","10.44 (1)","11.60","11.60","11.60","11.60","11.60 (1)","11.60 (1)","11.60 (1)","11.60 (1)"]
["Kylkapacitet","Nom.","","","kW","10.6, 6.90","10.6, 6.90","10.6, 6.90","10.6, 6.90","10.6 (3), 6.90 (4)","10.6 (3), 6.90 (4)","10.6 (3), 6.90 (4)","10.6 (3), 6.90 (4)","11.5, 7.88","11.5, 7.88","11.5, 7.88","11.5, 7.88","11.5 (3), 7.88 (4)","11.5 (3), 7.88 (4)","11.5 (3), 7.88 (4)","11.5 (3), 7.88 (4)","12.5, 8.86","12.5, 8.86","12.5, 8.86","12.5, 8.86","12.5 (3), 8.86 (4)","12.5 (3), 8.86 (4)","12.5 (3), 8.86 (4)","12.5 (3), 8.86 (4)"]
["Ineffekt","Värme","","Min.","kW","0.84","0.84","0.84","0.84","0.84 (5)","0.84 (5)","0.84 (5)","0.84 (5)","0.90","0.90","0.90","0.90","0.90 (5)","0.90 (5)","0.90 (5)","0.90 (5)","1.00","1.00","1.00","1.00","1.00 (5)","1.00 (5)","1.00 (5)","1.00 (5)"]
["","","","Nom.","kW","1.23","1.23","1.23","1.23","1.23 (2)","1.23 (2)","1.23 (2)","1.23 (2)","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)"]
["","","","Max.","kW","2.17","2.17","2.17","2.17","2.17 (5)","2.17 (5)","2.17 (5)","2.17 (5)","2.32","2.32","2.32","2.32","2.32 (5)","2.32 (5)","2.32 (5)","2.32 (5)","2.58","2.58","2.58","2.58","2.58 (5)","2.58 (5)","2.58 (5)","2.58 (5)"]
["","Kyla","","Nom.","kW","2.55, 2.56","2.55, 2.56","2.55, 2.56","2.55, 2.56","2.55 (3), 2.56 (4)","2.55 (3), 2.56 (4)","2.55 (3), 2.56 (4)","2.55 (3), 2.56 (4)","2.80, 2.93","2.80, 2.93","2.80, 2.93","2.80, 2.93","2.80 (3), 2.93 (4)","2.80 (3), 2.93 (4)","2.80 (3), 2.93 (4)","2.80 (3), 2.93 (4)","3.05, 3.31","3.05, 3.31","3.05, 3.31","3.05, 3.31","3.05 (3), 3.31 (4)","3.05 (3), 3.31 (4)","3.05 (3), 3.31 (4)","3.05 (3), 3.31 (4)"]
["COP","","","","","4.79","4.79","4.79","4.79","4.79 (2)","4.79 (2)","4.79 (2)","4.79 (2)","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)"]
["EER","","","","","4.13, 2.70","4.13, 2.70","4.13, 2.70","4.13, 2.70","4.13 (3), 2.70 (4)","4.13 (3), 2.70 (4)","4.13 (3), 2.70 (4)","4.13 (3), 2.70 (4)","4.11, 2.69","4.11, 2.69","4.11, 2.69","4.11, 2.69","4.11 (3), 2.69 (4)","4.11 (3), 2.69 (4)","4.11 (3), 2.69 (4)","4.11 (3), 2.69 (4)","4.09, 2.68","4.09, 2.68","4.09, 2.68","4.09, 2.68","4.09 (3), 2.68 (4)","4.09 (3), 2.68 (4)","4.09 (3), 2.68 (4)","4.09 (3), 2.68 (4)"]
["Tappvattenvärmning","Allmänt","","Deklarerad belastningsprofil","","L","XL","L","XL","L","L","XL","XL","L","XL","L","XL","L","L","XL","XL","L","XL","L","XL","L","L","XL","XL"]
["","Medelklimat","","Energieffektivitetsklass för vattenuppvärmning","","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Rumsuppvärmning","Framledningstemperatur vid medelklimat 55°C","Allmänt","SCOP","","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63"]
["","","","Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Framledningstemperatur vid medelklimat 35°C","Allmänt","SCOP","","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81"]
["","","","Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Anm:","","","","","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT"]
["","","","","","(4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT"]
["","","","","","(5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511"]