{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":11,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVH16E6V / EPRA014-018DV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVH16S23EA6V / EPRA14DAV3","ETVH16S18EA6V / EPRA14DAV3","ETVH16S23EA6V / EPRA16DAV3","ETVH16S18EA6V / EPRA16DAV3","ETVH16S23EA6V / EPRA18DAV3","ETVH16S18EA6V / EPRA18DAV3"]
["Varmvattenvärmning","Allmänt","","Deklarerad belastningsprofil","","XL","","XL","","XL"]
["","Medelklimat","","Energieffektivitetsklass för vattenuppvärmning","","A","","A","","A"]
["COP","","","","","4.67 (2)","4.67","5.00 (2)","5.00","5.00 (2)","5.00"]
["Rumsuppvärmning","Framledningstemperatur vid medelklimat 55°C","Allmänt","Seasonal space heating eff. class","","A++","","A++","","A++"]
["","","","ηs (årstidsrelaterad verkningsgrad)","%","140","","140","","140"]
["","","","SCOP","","3.58","","3.58","","3.58"]
["Uppvärmning från 10°C till 50°C","hr","","","","1h13min at 7°C ambient temperature","","1h13min at 7°C ambient temperature","","1h13min at 7°C ambient temperature"]
["Värmekapacitet","Nom.","","","kW","5.69 (2)","","9.00 (2)","","9.00 (2)"]
["","Min.","","","kW","3.70 (1)","","3.96 (1)","","4.40 (1)"]
["","Max.","","","kW","10.18 (1)","","10.91 (1)","","12.12 (1)"]
["Effektförbrukning","Värme","","Max.","kW","2.09 (5)","","2.24 (5)","","2.49 (5)"]
["","","","Min.","kW","0.88 (5)","","0.95 (5)","","1.05 (5)"]
["","","","Nom.","kW","1.22 (2)","","1.80 (2)","","1.80 (2)"]
["","Varmvatten från 10°C till 50°C","","Nom.","kWh","2.85 (6)","","2.85 (6)","","2.85 (6)"]
["Anm:","","","","","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(3) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(3) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(3) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511"]
["","","","","","(4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(4) - Test vid Ta DB/WB 7°C/6°C. Enligt EN 16147.","(4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(4) - Test vid Ta DB/WB 7°C/6°C. Enligt EN 16147.","(4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT","(4) - Test vid Ta DB/WB 7°C/6°C. Enligt EN 16147."]
["","","","","","(5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) med pump på maxvarvtal","(5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) med pump på maxvarvtal","(5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) med pump på maxvarvtal"]
["","","","","","(6) - Test vid Ta DB/WB 7°C/6°C. Enligt EN 16147.","","(6) - Test vid Ta DB/WB 7°C/6°C. Enligt EN 16147.","","(6) - Test vid Ta DB/WB 7°C/6°C. Enligt EN 16147."]
["","","","","","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) med pump på maxvarvtal","","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) med pump på maxvarvtal","","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) med pump på maxvarvtal"]
["Värmekapacitet","Min.","","","kW","","3.70","","3.96","","4.40"]
["","Nom.","","","kW","","5.69","","9.00","","9.00"]
["","Max.","","","kW","","10.18","","10.91","","12.12"]
["Ineffekt","Värme","","Min.","kW","","0.88","","0.95","","1.05"]
["","","","Nom.","kW","","1.22","","1.80","","1.80"]
["","","","Max.","kW","","2.09","","2.24","","2.49"]
["Effektförbrukning","Varmvatten från 10°C till 50°C","","Nom.","kWh","","2.57","","2.57","","2.57"]
["Uppvärmning från 10°C till 50°C","hr","","","","","9h20min. vid 7 °C omgivningstemperatur","","9h20min. vid 7 °C omgivningstemperatur","","9h20min. vid 7 °C omgivningstemperatur"]
["Tappvattenvärmning","Allmänt","","Deklarerad belastningsprofil","","","L","","L","","L"]
["","Medelklimat","","Energieffektivitetsklass för vattenuppvärmning","","","A","","A","","A"]
["Rumsuppvärmning","Framledningstemperatur vid medelklimat 55°C","Allmänt","SCOP","","","3.58","","3.58","","3.58"]
["","","","Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad","","","A++","","A++","","A++"]
["","Framledningstemperatur vid medelklimat 35°C","Allmänt","SCOP","","","4.51","","4.51","","4.51"]
["","","","Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad","","","A+++","","A+++","","A+++"]