{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":17,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVH16UE6V7 / EPRA14-18DV7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVH16SU18EJ6V7 / EPRA14DAV37","ETVH16SU23EJ6V7 / EPRA14DAV37","ETVH16SU18EA6V7 / EPRA14DAV37","ETVH16SU23EA6V7 / EPRA14DAV37","ETVH16SU18EJ6V7 / EPRA16DAV37","ETVH16SU23EJ6V7 / EPRA16DAV37","ETVH16SU18EA6V7 / EPRA16DAV37","ETVH16SU23EA6V7 / EPRA16DAV37","ETVH16SU18EJ6V7 / EPRA18DAV37","ETVH16SU23EJ6V7 / EPRA18DAV37","ETVH16SU18EA6V7 / EPRA18DAV37","ETVH16SU23EA6V7 / EPRA18DAV37"]
["Värmekapacitet","Min.","","","kW","3.70","3.70","3.70","3.70","3.96","3.96","3.96","3.96","4.40","4.40","4.40","4.40"]
["","Nom.","","","kW","5.69","5.69","5.69","5.69","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00"]
["","Max.","","","kW","10.18","10.18","10.18","10.18","10.91","10.91","10.91","10.91","12.12","12.12","12.12","12.12"]
["Ineffekt","Värme","","Min.","kW","0.88","0.88","0.88","0.88","0.95","0.95","0.95","0.95","1.05","1.05","1.05","1.05"]
["","","","Nom.","kW","1.22","1.22","1.22","1.22","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80"]
["","","","Max.","kW","2.09","2.09","2.09","2.09","2.24","2.24","2.24","2.24","2.49","2.49","2.49","2.49"]
["Effektförbrukning","Varmvatten från 10°C till 50°C","","Nom.","kWh","2.57","2.85","2.57","2.85","2.57","2.85","2.57","2.85","2.57","2.85","2.57","2.85"]
["Uppvärmning från 10°C till 50°C","hr","","","","9h20min. vid 7 °C omgivningstemperatur","1h13min vid 7°C omgivningstemperatur","9h20min. vid 7 °C omgivningstemperatur","1h13min vid 7°C omgivningstemperatur","9h20min. vid 7 °C omgivningstemperatur","1h13min vid 7°C omgivningstemperatur","9h20min. vid 7 °C omgivningstemperatur","1h13min vid 7°C omgivningstemperatur","9h20min. vid 7 °C omgivningstemperatur","1h13min vid 7°C omgivningstemperatur","9h20min. vid 7 °C omgivningstemperatur","1h13min vid 7°C omgivningstemperatur"]
["COP","","","","","4.67","4.67","4.67","4.67","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["Tappvattenvärmning","Allmänt","","Deklarerad belastningsprofil","","L","XL","L","XL","L","XL","L","XL","L","XL","L","XL"]
["","Medelklimat","","Energieffektivitetsklass för vattenuppvärmning","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Rumsuppvärmning","Framledningstemperatur vid medelklimat 55°C","Allmänt","SCOP","","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58"]
["","","","Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Framledningstemperatur vid medelklimat 35°C","Allmänt","SCOP","","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51"]
["","","","Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Anm:","","","","","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C","(1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(3) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(3) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(3) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(3) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(3) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(3) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(3) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(3) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(3) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(3) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511","(3) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511"]
["","","","","","(4) - Test vid Ta DB/WB 7°C/6°C. Enligt EN 16147.","(4) - Test vid Ta DB/WB 7°C/6°C. Enligt EN 16147.","(4) - Test vid Ta DB/WB 7°C/6°C. Enligt EN 16147.","(4) - Test vid Ta DB/WB 7°C/6°C. Enligt EN 16147.","(4) - Test vid Ta DB/WB 7°C/6°C. Enligt EN 16147.","(4) - Test vid Ta DB/WB 7°C/6°C. Enligt EN 16147.","(4) - Test vid Ta DB/WB 7°C/6°C. Enligt EN 16147.","(4) - Test vid Ta DB/WB 7°C/6°C. Enligt EN 16147.","(4) - Test vid Ta DB/WB 7°C/6°C. Enligt EN 16147.","(4) - Test vid Ta DB/WB 7°C/6°C. Enligt EN 16147.","(4) - Test vid Ta DB/WB 7°C/6°C. Enligt EN 16147.","(4) - Test vid Ta DB/WB 7°C/6°C. Enligt EN 16147."]
["","","","","","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) med pump på maxvarvtal","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) med pump på maxvarvtal","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) med pump på maxvarvtal","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) med pump på maxvarvtal","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) med pump på maxvarvtal","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) med pump på maxvarvtal","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) med pump på maxvarvtal","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) med pump på maxvarvtal","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) med pump på maxvarvtal","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) med pump på maxvarvtal","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) med pump på maxvarvtal","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) med pump på maxvarvtal"]