{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":16,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWH-VZSS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWWH445VZSSA1","EWWH515VZSSA1","EWWH550VZSSA1","EWWH660VZSSA1","EWWH770VZSSA1","EWWH860VZSSA2","EWWH940VZSSA2","EWWHC10VZSSA2","EWWHC12VZSSA2","EWWHC13VZSSA2","EWWHC14VZSSA2","EWWHC15VZSSA2"]
["Kylkapacitet","Nom.","","kW","443","512","549","658","768","865","941","1,012","1,142","1,271","1,396","1,525"]
["Effektstyrning","Metod","","","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel"]
["","Minimikapacitet","","%","20","20","20","20","20","10","10","10","10","10","10","10"]
["Ineffekt","Kyla","Nom.","kW","82.8","98.1","107","123","149","172","188","205","235","254","282","302"]
["EER","","","","5.35","5.22","5.15","5.34","5.14","5.02","5","4.93","4.87","5.01","4.95","5.04"]
["ESEER","","","","7.98","7.83","7.9","8.03","7.99","7.93","7.95","8.12","8","8.46","8","8.48"]
["Mått","Enhets-","Djup","mm","3,722","3,750","3,750","3,690","3,822","4,792","4,792","4,792","4,792","4,508","4,508","4,750"]
["","","Höjd","mm","2,123","2,123","2,123","2,292","2,487","2,296","2,296","2,296","2,296","2,350","2,338","2,498"]
["","","Bredd","mm","1,178","1,179","1,179","1,233","1,303","1,484","1,487","1,487","1,484","1,580","1,627","1,753"]
["Vikt","Enhet","","kg","2,892","2,928","2,941","3,451","4,237","5,570","5,790","5,820","6,220","6,890","7,260","8,260"]
["","Arbetsvikt","","kg","2,977","3,033","3,053","3,611","4,488","5,980","6,220","6,290","6,690","7,480","7,830","9,070"]
["Vattenvärmeväxlarens - evaporator","Typ","","","Översvämmad rör och mantel","Översvämmad rör och mantel","Översvämmad rör och mantel","Översvämmad rör och mantel","Översvämmad rör och mantel","Översvämmad rör och mantel","Översvämmad rör och mantel","Översvämmad rör och mantel","Översvämmad rör och mantel","Översvämmad rör och mantel","Översvämmad rör och mantel","Översvämmad rör och mantel"]
["","Vattenvolym","","l","88","88","96","134","156","230","230","270","270","320","320","380"]
["Vattenvärmeväxlarens - kondensor","Typ","","","Tubpanna","Tubpanna","Tubpanna","Tubpanna","Tubpanna","Tubpanna","Tubpanna","Tubpanna","Tubpanna","Tubpanna","Tubpanna","Tubpanna"]
["Kompressor","Type","","","Inverterdriven enkelskruvkompressor","Inverterdriven enkelskruvkompressor","Inverterdriven enkelskruvkompressor","Inverterdriven enkelskruvkompressor","Inverterdriven enkelskruvkompressor","Inverterdriven enkelskruvkompressor","Inverterdriven enkelskruvkompressor","Inverterdriven enkelskruvkompressor","Inverterdriven enkelskruvkompressor","Inverterdriven enkelskruvkompressor","Inverterdriven enkelskruvkompressor","Inverterdriven enkelskruvkompressor"]
["","Kvantitet_","","","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["Ljudeffektsnivå","Kyla","Nom.","dBA","101","105","105","105","107","106","106","107","107","108","108","110"]
["Ljudtrycksnivå","Kyla","Nom.","dBA","82","86","86","86","88","87","87","88","88","89","89","90"]
["Köldmedium","Mängd","","kg","100","110","110","170","180","250","260","290","290","320","320","350"]
["","Kretsar","Kvantitet","","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["Köldmediekrets","Mängd","","kg","100","110","110","170","180","250","260","290","290","320","320","350"]
["Power supply","Phase","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequency","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spänning","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Anm:","","","","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; kondensor 30/35.0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; kondensor 30/35.0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; kondensor 30/35.0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; kondensor 30/35.0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; kondensor 30/35.0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; kondensor 30/35.0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; kondensor 30/35.0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; kondensor 30/35.0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; kondensor 30/35.0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; kondensor 30/35.0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; kondensor 30/35.0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0","(1) - All prestanda (kylkapacitet, ineffekt till enhet för kylning och EER), är baserade på följande förutsättningar: evaporator 12,0/7,0°C; kondensor 30/35.0°C, enhet vid full belastning, driftsmedium: vatten, nedsmutsningsgrad = 0"]
["","","","","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744","(2) - Ljudnivåuppgifter uppmäts vid vattentemperatur till förångaren 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning; standard: ISO3744"]
["","","","","(3) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(3) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(3) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(3) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(3) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(3) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(3) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(3) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(3) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(3) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(3) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.","(3) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%."]
["","","","","(4) - Nominell strömförbrukning i kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30°C/35°C","(4) - Nominell strömförbrukning i kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30°C/35°C","(4) - Nominell strömförbrukning i kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30°C/35°C","(4) - Nominell strömförbrukning i kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30°C/35°C","(4) - Nominell strömförbrukning i kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30°C/35°C","(4) - Nominell strömförbrukning i kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30°C/35°C","(4) - Nominell strömförbrukning i kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30°C/35°C","(4) - Nominell strömförbrukning i kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30°C/35°C","(4) - Nominell strömförbrukning i kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30°C/35°C","(4) - Nominell strömförbrukning i kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30°C/35°C","(4) - Nominell strömförbrukning i kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30°C/35°C","(4) - Nominell strömförbrukning i kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12°C/7°C; kondensor 30°C/35°C"]
["","","","","(5) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(5) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(5) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(5) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(5) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(5) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(5) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(5) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(5) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(5) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(5) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop","(5) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop"]
["","","","","(6) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(6) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(6) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(6) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(6) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(6) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(6) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(6) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(6) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(6) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(6) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.","(6) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning."]
["","","","","(7) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(7) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(7) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(7) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(7) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(7) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(7) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(7) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(7) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(7) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(7) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1","(7) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1"]
["","","","","(8) - All data avser standardenhet utan tillval.","(8) - All data avser standardenhet utan tillval.","(8) - All data avser standardenhet utan tillval.","(8) - All data avser standardenhet utan tillval.","(8) - All data avser standardenhet utan tillval.","(8) - All data avser standardenhet utan tillval.","(8) - All data avser standardenhet utan tillval.","(8) - All data avser standardenhet utan tillval.","(8) - All data avser standardenhet utan tillval.","(8) - All data avser standardenhet utan tillval.","(8) - All data avser standardenhet utan tillval.","(8) - All data avser standardenhet utan tillval."]
["","","","","(9) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(9) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(9) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(9) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(9) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(9) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(9) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(9) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(9) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(9) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(9) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(9) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt."]
["","","","","(10) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(10) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(10) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(10) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(10) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(10) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(10) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(10) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(10) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(10) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(10) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).","(10) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS)."]
["","","","","(11) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(11) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(11) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(11) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(11) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(11) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(11) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(11) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(11) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(11) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(11) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.","(11) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter."]
["","","","","(12) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(12) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(12) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(12) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(12) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(12) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(12) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(12) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(12) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(12) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(12) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart.","(12) - Om inverterdrivna enheter används förväntas ingen strömrusning vid uppstart."]