{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":16,"n_cols":17,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYD-4ZXR"]
[]
[]
[]
[]
["","EWYD4004ZXRA2","EWYD4004ZXRB2","EWYD4504ZXRA2","EWYD4504ZXRB2","EWYD5004ZXRA2","EWYD5004ZXRB2","EWYD5504ZXRA2","EWYD5504ZXRB2","EWYD6004ZXRA2","EWYD6004ZXRB2","EWYD6504ZXRA2","EWYD6504ZXRB2","EWYD7004ZXRA2","EWYD7004ZXRB2","EWYD8004ZXRA2","EWYD8004ZXRB2"]
["Anm:","(1) - Drift i läge luft/vatten ”enbart kyla” märkt vid 35°C omgivningstemperatur, 50% R.H.; Inkommande vattentemperatur 12°C, Utgående vattentemperatur 7°C.","(1) - Drift i läge luft/vatten ”enbart kyla” märkt vid 35°C omgivningstemperatur, 50% R.H.; Inkommande vattentemperatur 12°C, Utgående vattentemperatur 7°C.","(1) - Drift i läge luft/vatten ”enbart kyla” märkt vid 35°C omgivningstemperatur, 50% R.H.; Inkommande vattentemperatur 12°C, Utgående vattentemperatur 7°C.","(1) - Drift i läge luft/vatten ”enbart kyla” märkt vid 35°C omgivningstemperatur, 50% R.H.; Inkommande vattentemperatur 12°C, Utgående vattentemperatur 7°C.","(1) - Drift i läge luft/vatten ”enbart kyla” märkt vid 35°C omgivningstemperatur, 50% R.H.; Inkommande vattentemperatur 12°C, Utgående vattentemperatur 7°C.","(1) - Drift i läge luft/vatten ”enbart kyla” märkt vid 35°C omgivningstemperatur, 50% R.H.; Inkommande vattentemperatur 12°C, Utgående vattentemperatur 7°C.","(1) - Drift i läge luft/vatten ”enbart kyla” märkt vid 35°C omgivningstemperatur, 50% R.H.; Inkommande vattentemperatur 12°C, Utgående vattentemperatur 7°C.","(1) - Drift i läge luft/vatten ”enbart kyla” märkt vid 35°C omgivningstemperatur, 50% R.H.; Inkommande vattentemperatur 12°C, Utgående vattentemperatur 7°C.","(1) - Drift i läge luft/vatten ”enbart kyla” märkt vid 35°C omgivningstemperatur, 50% R.H.; Inkommande vattentemperatur 12°C, Utgående vattentemperatur 7°C.","(1) - Drift i läge luft/vatten ”enbart kyla” märkt vid 35°C omgivningstemperatur, 50% R.H.; Inkommande vattentemperatur 12°C, Utgående vattentemperatur 7°C.","(1) - Drift i läge luft/vatten ”enbart kyla” märkt vid 35°C omgivningstemperatur, 50% R.H.; Inkommande vattentemperatur 12°C, Utgående vattentemperatur 7°C.","(1) - Drift i läge luft/vatten ”enbart kyla” märkt vid 35°C omgivningstemperatur, 50% R.H.; Inkommande vattentemperatur 12°C, Utgående vattentemperatur 7°C.","(1) - Drift i läge luft/vatten ”enbart kyla” märkt vid 35°C omgivningstemperatur, 50% R.H.; Inkommande vattentemperatur 12°C, Utgående vattentemperatur 7°C.","(1) - Drift i läge luft/vatten ”enbart kyla” märkt vid 35°C omgivningstemperatur, 50% R.H.; Inkommande vattentemperatur 12°C, Utgående vattentemperatur 7°C.","(1) - Drift i läge luft/vatten ”enbart kyla” märkt vid 35°C omgivningstemperatur, 50% R.H.; Inkommande vattentemperatur 12°C, Utgående vattentemperatur 7°C.","(1) - Drift i läge luft/vatten ”enbart kyla” märkt vid 35°C omgivningstemperatur, 50% R.H.; Inkommande vattentemperatur 12°C, Utgående vattentemperatur 7°C."]
["Anm:","(2) - Drift i läge luft/vatten ”enbart värme” märkt vid 7°C omgivningstemperatur, 85% R.H.; Inkommande vattentemperatur 40°C, Utgående vattentemperatur 45°C.","(2) - Drift i läge luft/vatten ”enbart värme” märkt vid 7°C omgivningstemperatur, 85% R.H.; Inkommande vattentemperatur 40°C, Utgående vattentemperatur 45°C.","(2) - Drift i läge luft/vatten ”enbart värme” märkt vid 7°C omgivningstemperatur, 85% R.H.; Inkommande vattentemperatur 40°C, Utgående vattentemperatur 45°C.","(2) - Drift i läge luft/vatten ”enbart värme” märkt vid 7°C omgivningstemperatur, 85% R.H.; Inkommande vattentemperatur 40°C, Utgående vattentemperatur 45°C.","(2) - Drift i läge luft/vatten ”enbart värme” märkt vid 7°C omgivningstemperatur, 85% R.H.; Inkommande vattentemperatur 40°C, Utgående vattentemperatur 45°C.","(2) - Drift i läge luft/vatten ”enbart värme” märkt vid 7°C omgivningstemperatur, 85% R.H.; Inkommande vattentemperatur 40°C, Utgående vattentemperatur 45°C.","(2) - Drift i läge luft/vatten ”enbart värme” märkt vid 7°C omgivningstemperatur, 85% R.H.; Inkommande vattentemperatur 40°C, Utgående vattentemperatur 45°C.","(2) - Drift i läge luft/vatten ”enbart värme” märkt vid 7°C omgivningstemperatur, 85% R.H.; Inkommande vattentemperatur 40°C, Utgående vattentemperatur 45°C.","(2) - Drift i läge luft/vatten ”enbart värme” märkt vid 7°C omgivningstemperatur, 85% R.H.; Inkommande vattentemperatur 40°C, Utgående vattentemperatur 45°C.","(2) - Drift i läge luft/vatten ”enbart värme” märkt vid 7°C omgivningstemperatur, 85% R.H.; Inkommande vattentemperatur 40°C, Utgående vattentemperatur 45°C.","(2) - Drift i läge luft/vatten ”enbart värme” märkt vid 7°C omgivningstemperatur, 85% R.H.; Inkommande vattentemperatur 40°C, Utgående vattentemperatur 45°C.","(2) - Drift i läge luft/vatten ”enbart värme” märkt vid 7°C omgivningstemperatur, 85% R.H.; Inkommande vattentemperatur 40°C, Utgående vattentemperatur 45°C.","(2) - Drift i läge luft/vatten ”enbart värme” märkt vid 7°C omgivningstemperatur, 85% R.H.; Inkommande vattentemperatur 40°C, Utgående vattentemperatur 45°C.","(2) - Drift i läge luft/vatten ”enbart värme” märkt vid 7°C omgivningstemperatur, 85% R.H.; Inkommande vattentemperatur 40°C, Utgående vattentemperatur 45°C.","(2) - Drift i läge luft/vatten ”enbart värme” märkt vid 7°C omgivningstemperatur, 85% R.H.; Inkommande vattentemperatur 40°C, Utgående vattentemperatur 45°C.","(2) - Drift i läge luft/vatten ”enbart värme” märkt vid 7°C omgivningstemperatur, 85% R.H.; Inkommande vattentemperatur 40°C, Utgående vattentemperatur 45°C."]
["Anm:","(3) - Drift i läge vatten/vatten ”kyla + värme” märkt med vatten flödande i kalla och varma värmeväxlare respektive fastställda vid villkor för ”enbart kyla” och ”enbart värme”.","(3) - Drift i läge vatten/vatten ”kyla + värme” märkt med vatten flödande i kalla och varma värmeväxlare respektive fastställda vid villkor för ”enbart kyla” och ”enbart värme”.","(3) - Drift i läge vatten/vatten ”kyla + värme” märkt med vatten flödande i kalla och varma värmeväxlare respektive fastställda vid villkor för ”enbart kyla” och ”enbart värme”.","(3) - Drift i läge vatten/vatten ”kyla + värme” märkt med vatten flödande i kalla och varma värmeväxlare respektive fastställda vid villkor för ”enbart kyla” och ”enbart värme”.","(3) - Drift i läge vatten/vatten ”kyla + värme” märkt med vatten flödande i kalla och varma värmeväxlare respektive fastställda vid villkor för ”enbart kyla” och ”enbart värme”.","(3) - Drift i läge vatten/vatten ”kyla + värme” märkt med vatten flödande i kalla och varma värmeväxlare respektive fastställda vid villkor för ”enbart kyla” och ”enbart värme”.","(3) - Drift i läge vatten/vatten ”kyla + värme” märkt med vatten flödande i kalla och varma värmeväxlare respektive fastställda vid villkor för ”enbart kyla” och ”enbart värme”.","(3) - Drift i läge vatten/vatten ”kyla + värme” märkt med vatten flödande i kalla och varma värmeväxlare respektive fastställda vid villkor för ”enbart kyla” och ”enbart värme”.","(3) - Drift i läge vatten/vatten ”kyla + värme” märkt med vatten flödande i kalla och varma värmeväxlare respektive fastställda vid villkor för ”enbart kyla” och ”enbart värme”.","(3) - Drift i läge vatten/vatten ”kyla + värme” märkt med vatten flödande i kalla och varma värmeväxlare respektive fastställda vid villkor för ”enbart kyla” och ”enbart värme”.","(3) - Drift i läge vatten/vatten ”kyla + värme” märkt med vatten flödande i kalla och varma värmeväxlare respektive fastställda vid villkor för ”enbart kyla” och ”enbart värme”.","(3) - Drift i läge vatten/vatten ”kyla + värme” märkt med vatten flödande i kalla och varma värmeväxlare respektive fastställda vid villkor för ”enbart kyla” och ”enbart värme”.","(3) - Drift i läge vatten/vatten ”kyla + värme” märkt med vatten flödande i kalla och varma värmeväxlare respektive fastställda vid villkor för ”enbart kyla” och ”enbart värme”.","(3) - Drift i läge vatten/vatten ”kyla + värme” märkt med vatten flödande i kalla och varma värmeväxlare respektive fastställda vid villkor för ”enbart kyla” och ”enbart värme”.","(3) - Drift i läge vatten/vatten ”kyla + värme” märkt med vatten flödande i kalla och varma värmeväxlare respektive fastställda vid villkor för ”enbart kyla” och ”enbart värme”.","(3) - Drift i läge vatten/vatten ”kyla + värme” märkt med vatten flödande i kalla och varma värmeväxlare respektive fastställda vid villkor för ”enbart kyla” och ”enbart värme”."]
["Anm:","(4) - Kylt vatten utloppstemperatur 7°C, Varmt vatten utloppstemperatur 45°C.","(4) - Kylt vatten utloppstemperatur 7°C, Varmt vatten utloppstemperatur 45°C.","(4) - Kylt vatten utloppstemperatur 7°C, Varmt vatten utloppstemperatur 45°C.","(4) - Kylt vatten utloppstemperatur 7°C, Varmt vatten utloppstemperatur 45°C.","(4) - Kylt vatten utloppstemperatur 7°C, Varmt vatten utloppstemperatur 45°C.","(4) - Kylt vatten utloppstemperatur 7°C, Varmt vatten utloppstemperatur 45°C.","(4) - Kylt vatten utloppstemperatur 7°C, Varmt vatten utloppstemperatur 45°C.","(4) - Kylt vatten utloppstemperatur 7°C, Varmt vatten utloppstemperatur 45°C.","(4) - Kylt vatten utloppstemperatur 7°C, Varmt vatten utloppstemperatur 45°C.","(4) - Kylt vatten utloppstemperatur 7°C, Varmt vatten utloppstemperatur 45°C.","(4) - Kylt vatten utloppstemperatur 7°C, Varmt vatten utloppstemperatur 45°C.","(4) - Kylt vatten utloppstemperatur 7°C, Varmt vatten utloppstemperatur 45°C.","(4) - Kylt vatten utloppstemperatur 7°C, Varmt vatten utloppstemperatur 45°C.","(4) - Kylt vatten utloppstemperatur 7°C, Varmt vatten utloppstemperatur 45°C.","(4) - Kylt vatten utloppstemperatur 7°C, Varmt vatten utloppstemperatur 45°C.","(4) - Kylt vatten utloppstemperatur 7°C, Varmt vatten utloppstemperatur 45°C."]
["Anm:","(5) - Ljudeffektsnivån refererar till villkor (1) för kyla och (2) för värme.","(5) - Ljudeffektsnivån refererar till villkor (1) för kyla och (2) för värme.","(5) - Ljudeffektsnivån refererar till villkor (1) för kyla och (2) för värme.","(5) - Ljudeffektsnivån refererar till villkor (1) för kyla och (2) för värme.","(5) - Ljudeffektsnivån refererar till villkor (1) för kyla och (2) för värme.","(5) - Ljudeffektsnivån refererar till villkor (1) för kyla och (2) för värme.","(5) - Ljudeffektsnivån refererar till villkor (1) för kyla och (2) för värme.","(5) - Ljudeffektsnivån refererar till villkor (1) för kyla och (2) för värme.","(5) - Ljudeffektsnivån refererar till villkor (1) för kyla och (2) för värme.","(5) - Ljudeffektsnivån refererar till villkor (1) för kyla och (2) för värme.","(5) - Ljudeffektsnivån refererar till villkor (1) för kyla och (2) för värme.","(5) - Ljudeffektsnivån refererar till villkor (1) för kyla och (2) för värme.","(5) - Ljudeffektsnivån refererar till villkor (1) för kyla och (2) för värme.","(5) - Ljudeffektsnivån refererar till villkor (1) för kyla och (2) för värme.","(5) - Ljudeffektsnivån refererar till villkor (1) för kyla och (2) för värme.","(5) - Ljudeffektsnivån refererar till villkor (1) för kyla och (2) för värme."]
["Anm:","(6) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","(6) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","(6) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","(6) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","(6) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","(6) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","(6) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","(6) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","(6) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","(6) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","(6) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","(6) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","(6) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","(6) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","(6) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1","(6) - Ljudeffektsnivån (avser evaporator 12/7°C, omgivningstemperatur 35°C, full belastning), är uppmätt i enlighet med ISO 9614 och Eurovent 8/1"]
["Anm:","(7) - Denna certifiering gäller enbart för den totala ljudeffektsnivån.","(7) - Denna certifiering gäller enbart för den totala ljudeffektsnivån.","(7) - Denna certifiering gäller enbart för den totala ljudeffektsnivån.","(7) - Denna certifiering gäller enbart för den totala ljudeffektsnivån.","(7) - Denna certifiering gäller enbart för den totala ljudeffektsnivån.","(7) - Denna certifiering gäller enbart för den totala ljudeffektsnivån.","(7) - Denna certifiering gäller enbart för den totala ljudeffektsnivån.","(7) - Denna certifiering gäller enbart för den totala ljudeffektsnivån.","(7) - Denna certifiering gäller enbart för den totala ljudeffektsnivån.","(7) - Denna certifiering gäller enbart för den totala ljudeffektsnivån.","(7) - Denna certifiering gäller enbart för den totala ljudeffektsnivån.","(7) - Denna certifiering gäller enbart för den totala ljudeffektsnivån.","(7) - Denna certifiering gäller enbart för den totala ljudeffektsnivån.","(7) - Denna certifiering gäller enbart för den totala ljudeffektsnivån.","(7) - Denna certifiering gäller enbart för den totala ljudeffektsnivån.","(7) - Denna certifiering gäller enbart för den totala ljudeffektsnivån."]
["Anm:","(8) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","(8) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","(8) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","(8) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","(8) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","(8) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","(8) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","(8) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","(8) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","(8) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","(8) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","(8) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","(8) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","(8) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","(8) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande","(8) - Ljudtrycksnivån är beräknad efter ljudeffektsnivån och är endast för information och anses inte vara bindande"]
["Anm:","(9) - All data avser standardenhet utan tillval.","(9) - All data avser standardenhet utan tillval.","(9) - All data avser standardenhet utan tillval.","(9) - All data avser standardenhet utan tillval.","(9) - All data avser standardenhet utan tillval.","(9) - All data avser standardenhet utan tillval.","(9) - All data avser standardenhet utan tillval.","(9) - All data avser standardenhet utan tillval.","(9) - All data avser standardenhet utan tillval.","(9) - All data avser standardenhet utan tillval.","(9) - All data avser standardenhet utan tillval.","(9) - All data avser standardenhet utan tillval.","(9) - All data avser standardenhet utan tillval.","(9) - All data avser standardenhet utan tillval.","(9) - All data avser standardenhet utan tillval.","(9) - All data avser standardenhet utan tillval."]
["Anm:","(10) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(10) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(10) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(10) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(10) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(10) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(10) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(10) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(10) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(10) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(10) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(10) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(10) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(10) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(10) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt.","(10) - Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Se specifikationerna på enhetens namnplåt."]