{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":9,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FAA-B / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FAA71BUV1B / RZQG71L8Y1B","FAA100BUV1B / RZQG71L8Y1B","FAA100BUV1B / RZQG100L8Y1B","FAA71BUV1B / FAA71BUV1B / RZQG100L8Y1B","FAA71BUV1B / FAA71BUV1B / RZQG125L8Y1B"]
["Kylkapacitet","Nom.","","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","12.00"]
["Rumskyla","SEER","","","6.43","6.43","6.11","5.10","5.10"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","371","371","545","652","824"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","12.00"]
["","Energieffektivitetsklass","","","A++","A++","A++","A","A"]
["Rumsvärme (medelklimat)","Kapacitet","Pdesign","kW","6.33","6.33","10.20","11.30","12.71"]
["","SCOP/A","","","4.02","4.02","4.01","3.80","3.80"]
["","Energieffektivitetsklass","","","A+","A+","A+","A","A"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","2,205","2,205","3,562","4,164","4,683"]
["Nominell verkningsgrad","EER köldfaktor","","","3.40","3.40","3.62","3.75","3.61"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh","1,000","","1,312"]
["","COP","","","3.70","","3.61"]
["","Energimärkningsdirektiv","Kyla","","A","","A"]
["","","Värme","","A","","A"]
["Uppvärmningseffekt","Nom.","","kW","7.50","","10.80"]
["Anm:","","","","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Se separat ritning för driftsområde","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Se separat ritning för driftsområde","(1) - Se separat ritning för driftsområde"]
["","","","","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Se separata ritningar för elektriska data","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Se separata ritningar för elektriska data","(2) - Se separata ritningar för elektriska data"]
["","","","","(3) - Se separat ritning för driftsområde","","(3) - Se separat ritning för driftsområde"]
["","","","","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","","(4) - Se separata ritningar för elektriska data"]