{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":21,"n_cols":20,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A(9) / RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA100A2VEB / RZAG71M7Y1B","FBA71A2VEB9 / FBA71A2VEB9 / RZAG100M7Y1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZAG71M7Y1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZAG71M7Y1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZAG71M7Y1B","FBA71A2VEB9 / RZAG71M7Y1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZAG100M7Y1B","FBA140A2VEB / RZAG100M7Y1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZAG100M7Y1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZAG100M7Y1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZAG100M7Y1B","FBA125A2VEB / RZAG125M7Y1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZAG125M7Y1B","FBA140A2VEB / RZAG140M7Y1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZAG140M7Y1B"]
["Kylkapacitet","Nom.","","kW","","","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","12.1 (1)","12.1 (1)","13.4 (1)","13.4 (1)"]
["Rumskyla","SEER","","","","","5.08","5.94","5.45","6.22","5.81","6.39","5.86","6.54","6.52","6.19","11.2","6.42","11.5"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","","","469","401","437","382","572","520","567","508","510","1,173","649","1,252","699"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.1","12.1","13.4","13.4"]
["","Energieffektivitetsklass","","","","","B","A+","A","A++","A+","A++","A+","A++","A++"]
["Rumsvärme (medelklimat)","Kapacitet","Pdesign","kW","","","4.70","4.70","4.70","4.70","7.80","7.80","7.80","7.80","7.80","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","SCOP/A","","","","","3.80","3.87","3.88","4.20","3.92","4.20","4.00","4.06","4.12","4.12","5.95","4.11","4.00"]
["","Energieffektivitetsklass","","","","","A","A","A","A+","A","A+","A","A+","A+"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","","","1,732","1,700","1,696","1,566","2,786","2,600","2,730","2,690","2,651","3,235","2,240","3,243","3,332"]
["Uppvärmningseffekt","Nom.","","kW","","","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","13.5 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)","15.5 (2)"]
["Intervall för energieffektivitet","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","","","","","","","","","","","","","","A+++ ~ D"]
["Anm:","","","","","","(1) - Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W]","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W]","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W]","(1) - Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W]","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W]","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m."]
["","","","","","","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m."]
["","","","","","","","(3) - Se separat ritning för driftsområde","","(3) - Se separat ritning för driftsområde","","","(3) - Se separat ritning för driftsområde","","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde"]
["","","","","","","","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","","","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data"]