{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":15,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A / RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG71M7Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG71M7Y1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZAG71M7Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG100M7Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG100M7Y1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZAG100M7Y1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZAG100M7Y1B","FBA71A2VEB / FBA71A2VEB / RZAG100M7Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG125M7Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG140M7Y1B"]
["Kylkapacitet","Nom.","","kW","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","","12.1 (1)","13.4 (1)"]
["Rumskyla","SEER","","","5.08","5.94","5.45","5.81","5.86","6.54","6.52","","11.2","11.5"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","469","401","437","572","567","508","510","","649","699"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","","12.1","13.4"]
["","Energieffektivitetsklass","","","B","A+","A","A+","A+","A++","A++"]
["Rumsvärme (medelklimat)","Kapacitet","Pdesign","kW","4.70","4.70","4.70","7.80","7.80","7.80","7.80","","9.52","9.52"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.87","3.88","3.92","4.00","4.06","4.12","","5.95","4.00"]
["","Energieffektivitetsklass","","","A","A","A","A","A","A+","A+"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","1,732","1,700","1,696","2,786","2,730","2,690","2,651","","2,240","3,332"]
["Uppvärmningseffekt","Nom.","","kW","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Anm:","","","","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W]","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W]","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W]","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m","(1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m"]
["","","","","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m."]
["Utomhusdel","","","","","","","","","","","RZAG100M7Y1B"]
["Kylkapacitet","Nom.","","kW","","","","","","","","9.50 (1)"]
["Värmekapacitet","Nom.","","kW","","","","","","","","10.8 (2)"]
["Rumskyla","Energieffektivitetsklass","","","","","","","","","","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","","","","","","","9.50"]
["","SEER","","","","","","","","","","7.88"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","","","","","","","","422"]
["Rumsvärme (medelklimat)","Energieffektivitetsklass","","","","","","","","","","A+"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","","","","","","","7.80"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","4.43"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","","","","","","","","2465"]
["Intervall för energieffektivitet","","","","","","","","","","","A+++ ~ D","","","A+++ ~ D"]