{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":18,"n_cols":8,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A / AZAS-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG71AVEB / AZAS71M2V1B","FCAG100AVEB / AZAS100M7V1B","FCAG125AVEB / AZAS125M7V1B","FCAG140AVEB / AZAS140M7V1B"]
["Kylkapacitet","Nom.","","kW","6.80 (1)","9.50 (1)","12.1 (1)","13.4 (1)"]
["Värmekapacitet","Nom.","","kW","7.50 (2)","10.8 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Rumskyla","Energieffektivitetsklass","","","A+","A+"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","6.80","9.50","12.1","13.0"]
["","SEER","","","5.87","5.67","5.40","6.00"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","405","586","1,345","1,300"]
["Rumsvärme (medelklimat)","Energieffektivitetsklass","","","A","A"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","4.50","6.00","6.00","7.80"]
["","SCOP/A","","","4.00","3.85","3.80","4.31"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","1,575","2,182","2,211","2,534"]
["Anm:","","","","(1) - Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W]","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m","(1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m"]
["","","","","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m."]