{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":15,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-B / RZASG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG100BVEB / RZASG100M7Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZASG100M7Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZASG100M7Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZASG125M7Y1B","FCAG125BVEB / RZASG125M7Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZASG125M7Y1B","FCAG60BVEB / FCAG60BVEB / RZASG125M7Y1B","FCAG140BVEB / RZASG140M7Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZASG140M7Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZASG140M7Y1B","FCAG71BVEB / FCAG71BVEB / RZASG140M7Y1B"]
["Kylkapacitet","Nom.","","kW","","","","12.1 (1)","12.1 (1)","","","13.4 (1)","13.4 (1)"]
["Uppvärmningseffekt","Nom.","","kW","","","","13.5 (2)","13.5 (2)","","","15.5 (2)","15.5 (2)"]
["Rumskyla","Kapacitet","Pdesign","kW","","","","12.1","12.1","","","13.4","13.4"]
["","SEER","","","","","","9.47","5.76","","","6.53","11.6"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","","","","767","1,261","","","1,231","694"]
["Rumsvärme (medelklimat)","Kapacitet","Pdesign","kW","","","","6.00","6.00","","","7.80","7.80"]
["","SCOP/A","","","","","","4.65","4.05","","","4.31","5.49"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","","","","1,807","2,074","","","2,534","1,989"]
["Kylkapacitet","Nom.","","kW","9.5","9.50","9.50","","","12.1","12.1","","","13.4","13.4"]
["Värmekapacitet","Nom.","","kW","10.8","10.8","10.8","","","13.5","13.5","","","15.5","15.5"]
["Rumskyla","Energieffektivitetsklass","","","A++","A++","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","9.5","9.50","9.50","","","12.1","12.1","","","13.4","13.4"]
["","SEER","","","6.55","7.22","6.80","","","7.13","6.74","","","8.66","8.20"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","507","461","489","","","1018","1077","","","928","980"]
["Rumsvärme (medelklimat)","Energieffektivitetsklass","","","A+","A+","A"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","6","6.00","6.00","","","6.00","6.00","","","7.80","7.80"]
["","SCOP/A","","","4.17","4.07","3.90","","","4.59","4.30","","","4.75","4.60"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","2016","2064","2154","","","1830","1954","","","2299","2376"]
["Anm:","","","","","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m."]
["","","","","","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m."]
["","","","","","","","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde","","","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde"]
["","","","","","","","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","","","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data"]