{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":23,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-B / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG71BVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG100BVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG71BVEB / FCAG71BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG100BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG140BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG140BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG125BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG71BVEB / FCAG71BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG60BVEB / FCAG60BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG140BVEB / RZQG140L7Y1B"]
["Kylkapacitet","Nom.","","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["Värmekapacitet","Nom.","","kW","7.50","","","","","","","10.80","","","","","","","13.50","","","","15.50"]
["Nominell verkningsgrad","EER köldfaktor","","","3.39","3.30","3.39","3.30","3.30","3.75","3.81","3.87","3.11","3.75","3.87","3.75","3.71","3.61","3.71","3.61","3.61","3.73","2.50"]
["","COP","","","3.97","","","","","","","4.15","","","","","","","3.63","","","","3.61"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh","1,003","","","","","","","1,227","","","","","","","1,617"]
["","Energimärkningsdirektiv","Kyla","","A","","","","","","","A","","","","","","","A"]
["","","Värme","","A","","","","","","","A","","","","","","","A"]
["Rumskyla","Energieffektivitetsklass","","","A++","A","A++","A","A","A","A","A++","A","A","A++","A","A+","A","A+","A","A","A"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["","SEER","","","6.72","5.10","6.80","5.10","5.10","5.10","5.10","6.80","5.10","5.10","6.80","5.10","6.00","5.10","6.00","5.10","5.10","5.10","6.44"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","355","467","350","467","467","652","652","489","652","652","489","652","700","824","700","824","824","824","1,249"]
["Rumsvärme (medelklimat)","Energieffektivitetsklass","","","A+","A","A+","A","A","A","A","A++","A","A","A++","A","A+","A","A+","A","A","A"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","6.33","6.00","6.33","6.00","6.00","11.30","11.30","11.30","7.60","11.30","11.30","11.30","12.66","12.71","12.66","12.71","12.71","12.71","11.56"]
["","SCOP/A","","","4.20","3.80","4.20","3.80","3.80","3.80","3.80","4.61","3.81","3.80","4.61","3.80","4.10","3.80","4.10","3.80","3.80","3.80","4.27"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","2,110","2,211","2,110","2,211","2,211","4,164","4,164","3,432","2,790","4,164","3,432","4,164","4,323","4,683","4,323","4,683","4,683","4,683","3,795"]
["Anm:","","","","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Se separat ritning för driftsområde","(1) - Se separat ritning för driftsområde","(1) - Se separat ritning för driftsområde","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Se separat ritning för driftsområde","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Se separat ritning för driftsområde","(1) - Se separat ritning för driftsområde","(1) - Se separat ritning för driftsområde","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Se separat ritning för driftsområde","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Se separat ritning för driftsområde","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Se separata ritningar för elektriska data","(2) - Se separata ritningar för elektriska data","(2) - Se separata ritningar för elektriska data","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Se separata ritningar för elektriska data","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Se separata ritningar för elektriska data","(2) - Se separata ritningar för elektriska data","(2) - Se separata ritningar för elektriska data","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Se separata ritningar för elektriska data","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Se separata ritningar för elektriska data","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m."]
["","","","","(3) - Se separat ritning för driftsområde","","","","(3) - Se separat ritning för driftsområde","","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde","","","","(3) - Se separat ritning för driftsområde","","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde","","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde"]
["","","","","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","","","","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","","","","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data"]