{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":13,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-B / RZQSG-L3/9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG71BVEB / RZQSG71L3V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQSG100L9V1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQSG100L9V1B","FCAG100BVEB / RZQSG100L9V1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQSG125L9V1B","FCAG60BVEB / FCAG60BVEB / RZQSG125L9V1B","FCAG125BVEB / RZQSG125L9V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQSG125L9V1B","FCAG140BVEB / RZQSG140L9V1B"]
["Kylkapacitet","Nom.","","kW","6.80","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["Uppvärmningseffekt","Nom.","","kW","7.50","","","10.80","","","13.50","","15.50"]
["Nominell verkningsgrad","EER köldfaktor","","","3.21","3.20","3.11","3.30","3.05","3.61","2.91","2.95","2.40"]
["","COP","","","3.61","","","3.54","","","3.41","","3.41"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh","1,059","","","1,439","","","2,062"]
["","Energimärkningsdirektiv","Kyla","","A","","","A","","","C"]
["","","Värme","","A","","","B","","","B"]
["Rumskyla","Energieffektivitetsklass","","","A++","A","A","A++","B","A","A","B"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","6.80","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["","SEER","","","6.10","5.10","5.10","6.50","4.80","5.10","5.30","4.80","6.18"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","391","652","652","512","875","824","793","875","1,300"]
["Rumsvärme (medelklimat)","Energieffektivitetsklass","","","A+","A","A","A+","A","A","A+","A"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","6.33","7.60","7.60","7.60","7.60","12.71","8.03","7.60","11.56"]
["","SCOP/A","","","4.10","3.80","3.80","4.10","3.80","3.80","4.01","3.80","4.18"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","2,162","2,797","2,800","2,596","2,800","4,683","2,804","2,800","3,872"]
["Anm:","","","","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m."]
["","","","","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde"]
["","","","","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data"]