{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":8,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG100FVEB","FCAHG71FVEB","FCAHG125FVEB","FCAHG140FVEB"]
["Ljudtrycksnivå","Värme","Hög","dBA","44","","45","45"]
["","","Medel","dBA","39","","40","41"]
["","","Låg","dBA","33","","35","37"]
["","Kyla","Medel","dBA","39","","40","41"]
["","","Låg","dBA","33","","35","37"]
["","","Hög","dBA","44","","45","45"]
["Standardtillbehör","Installations- och bruksanvisning","","","Installations- och bruksanvisning","Installations- och bruksanvisning","Installations- och bruksanvisning","Installations- och bruksanvisning"]
["","Installationsanvisning","","","Installationsanvisning","Installationsanvisning","Installationsanvisning","Installationsanvisning"]
["Köldmedium","GWP","","","675","675","675","675"]
["Röranslutningar","Vätska","YD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","YD","mm","15.9","","15.9","15.9"]
["","Drain","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Dekorationspanel 4","Mått","Djup","mm","950","950","950","950"]
["","","Bredd","mm","950","950","950","950"]
["","","Höjd","mm","50","50","50","50"]
["","Modell","","","BYCQ140D7W1 - Vit med grå luftriktare","BYCQ140D7W1 - Vit med grå luftriktare","BYCQ140D7W1 - Vit med grå luftriktare","BYCQ140D7W1 - Vit med grå luftriktare"]
["","Färg","","","Vit (RAL 9010)","Vit (RAL 9010)","Vit (RAL 9010)","Vit (RAL 9010)"]
["","Vikt","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Sound power level","Kyla","","dBA","61","","61","61"]
["","Värme","","dBA","61","","61","61"]
["Mått","Enhet","Bredd","mm","840","840","840","840"]
["","","Djup","mm","840","840","840","840"]
["","","Höjd","mm","288","288","288","288"]
["Hölje","Material","","","Galvaniserad stålplåt","Galvaniserad stålplåt","Galvaniserad stålplåt","Galvaniserad stålplåt"]
["Vikt","Enhet","","kg","26.0","25.0","26.0","26.0"]
["Dekorationspanel","Vikt","","kg","10","","10","10"]
["","Modell","","","BYCQ140D7GFW1 - självrengörande panel med fint nätfilter","","BYCQ140D7GFW1 - självrengörande panel med fint nätfilter","BYCQ140D7GFW1 - självrengörande panel med fint nätfilter"]
["","Mått","Höjd","mm","130","","130","130"]
["","","Djup","mm","950","","950","950"]
["","","Bredd","mm","950","","950","950"]
["","Färg","","","Pure White (RAL 9010)","","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)"]
["Power supply","Fas","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequency","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Namn","","","VE","VE","VE","VE"]
["","Spänning","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Anm:","","","","(1) - BYCQ140D7W1W har vit isolering. Var medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera BYCQ140D7W1W dekorationspanel i miljöer som utsätts för mycket smuts.","(1) - BYCQ140D7W1W har vit isolering. Var medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera BYCQ140D7W1W dekorationspanel i miljöer som utsätts för mycket smuts.","(1) - BYCQ140D7W1W har vit isolering. Var medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera BYCQ140D7W1W dekorationspanel i miljöer som utsätts för mycket smuts.","(1) - BYCQ140D7W1W har vit isolering. Var medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera BYCQ140D7W1W dekorationspanel i miljöer som utsätts för mycket smuts."]
["","","","","(2) - Innehåller fluorerande växthusgas","(2) - Innehåller fluorerande växthusgas","(2) - Innehåller fluorerande växthusgas","(2) - Innehåller fluorerande växthusgas"]
["","","","","(3) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar.","(3) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar.","(3) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar.","(3) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar."]
["Ljudtrycksnivå","Värme","Hög","dBA","","36"]
["","","Medel","dBA","","33"]
["","","Låg","dBA","","29"]
["","Kyla","Medel","dBA","","33"]
["","","Låg","dBA","","29"]
["","","Hög","dBA","","36"]
["Röranslutningar","Gas","YD","mm","","15.9"]
["","Drain","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Sound power level","Kyla","","dBA","","53"]
["","Värme","","dBA","","53"]
["Dekorationspanel","Vikt","","kg","","10"]
["","Modell","","","","BYCQ140D7GFW1 - självrengörande panel med fint nätfilter"]
["","Mått","Höjd","mm","","130"]
["","","Djup","mm","","950"]
["","","Bredd","mm","","950"]
["","Färg","","","","Pure White (RAL 9010)"]