{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":8,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-G"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG71GVEB (Archived)","FCAHG100GVEB (Archived)","FCAHG125GVEB (Archived)","FCAHG140GVEB (Archived)"]
["Ljudtrycksnivå","Värme","Hög","dBA","36","44","45","45"]
["","","Medel","dBA","33","39","40","41"]
["","","Låg","dBA","29","33","35","37"]
["","Kyla","Medel","dBA","33","39","40","41"]
["","","Låg","dBA","29","33","35","37"]
["","","Hög","dBA","36","44","45","45"]
["Standardtillbehör","Bruksanvisning","","","1","1","1","1"]
["","Installationsanvisning","","","1","1","1","1"]
["","Kondensvattenslang","","","1","1","1","1"]
["","Rörhållare för kondensvattenslang","","","1","1","1","1"]
["","Bricka för hängarfäste","","","8","8","8","8"]
["","Skruvar","","","4","4","4","4"]
["","Isolering för anslutningsdel","","","2","2","2","2"]
["","Tätningsbelägg","","","4","4","4","4"]
["","Dräneringstätningsbelägg","","","1","1","1","1"]
["","Rörhållare","","","1","1","1","1"]
["Styrsystem","Kabelansluten fjärrkontroll","","","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7"]
["","Infrared remote control","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Kylkapacitet","Total kapacitet","Nom.","kW","","","12.10","13.40"]
["Röranslutningar","Vätska","YD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","YD","mm","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","Kondensvatten","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Dekorationspanel 4","Mått","Djup","mm","50","50","50","50"]
["","","Bredd","mm","950","950","950","950"]
["","","Höjd","mm","950","950","950","950"]
["","Modell","","","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1"]
["","Färg","","","FRÄSCHT VIT","FRÄSCHT VIT","FRÄSCHT VIT","FRÄSCHT VIT"]
["","Vikt","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Ljudeffektsnivå","Kyla","","dBA","53","61","61","61"]
["","Värme","","dBA","53","61","61","61"]
["Mått","Enhet","Bredd","mm","840","840","840","840"]
["","","Djup","mm","840","840","840","840"]
["","","Höjd","mm","288","288","288","288"]
["Hölje","Material","","","Galvaniserad stålplåt","Galvaniserad stålplåt","Galvaniserad stålplåt","Galvaniserad stålplåt"]
["Vikt","Enhet","","kg","25","25","25","25"]
["Dekorationspanel","Vikt","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["","Modell","","","BYCQ140D7W1 - Vit med grå luftriktare","BYCQ140D7W1 - Vit med grå luftriktare","BYCQ140D7W1 - Vit med grå luftriktare","BYCQ140D7W1 - Vit med grå luftriktare"]
["","Mått","Höjd","mm","50","50","50","50"]
["","","Djup","mm","950","950","950","950"]
["","","Bredd","mm","950","950","950","950"]
["","Färg","","","FRÄSCHT VIT","FRÄSCHT VIT","FRÄSCHT VIT","FRÄSCHT VIT"]
["Värmekapacitet","Total capacity","Nom.","kW","","","13.5","15.5"]
["Power supply","Fas","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequency","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Spänning","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Anm:","","","","(1) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar.","(1) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar.","(1) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar.","(1) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar."]
["","","","","(2) - BYCQ140D7W1W har vit isolering. Var medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera BYCQ140D7W1W dekorationspanel i miljöer som utsätts för mycket smuts.","(2) - BYCQ140D7W1W har vit isolering. Var medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera BYCQ140D7W1W dekorationspanel i miljöer som utsätts för mycket smuts.","(2) - BYCQ140D7W1W har vit isolering. Var medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera BYCQ140D7W1W dekorationspanel i miljöer som utsätts för mycket smuts.","(2) - BYCQ140D7W1W har vit isolering. Var medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera BYCQ140D7W1W dekorationspanel i miljöer som utsätts för mycket smuts."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: vit standardpanel med grå luftriktare; BYCQ140D7W1W: vit standardpanel med vita luftriktare; BYCQ140D7GW1: vit panel med automatisk rengöring.","(3) - BYCQ140D7W1: vit standardpanel med grå luftriktare; BYCQ140D7W1W: vit standardpanel med vita luftriktare; BYCQ140D7GW1: vit panel med automatisk rengöring.","(3) - BYCQ140D7W1: vit standardpanel med grå luftriktare; BYCQ140D7W1W: vit standardpanel med vita luftriktare; BYCQ140D7GW1: vit panel med automatisk rengöring.","(3) - BYCQ140D7W1: vit standardpanel med grå luftriktare; BYCQ140D7W1W: vit standardpanel med vita luftriktare; BYCQ140D7GW1: vit panel med automatisk rengöring."]
["","","","","(4) - Detta alternativ är endast avsett för användning i miljöer med fint damm(klädbutiker). Använd inte detta alternativ vid hög luftfuktiget och/eller feta miljöer.","(4) - Detta alternativ är endast avsett för användning i miljöer med fint damm(klädbutiker). Använd inte detta alternativ vid hög luftfuktiget och/eller feta miljöer.","(4) - Detta alternativ är endast avsett för användning i miljöer med fint damm(klädbutiker). Använd inte detta alternativ vid hög luftfuktiget och/eller feta miljöer.","(4) - Detta alternativ är endast avsett för användning i miljöer med fint damm(klädbutiker). Använd inte detta alternativ vid hög luftfuktiget och/eller feta miljöer."]