{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":13,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-H / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG100HVEB / RZQG71L8Y1B","FCAHG71HVEB / RZQG71L8Y1B","FCAHG100HVEB / RZQG100L8Y1B","FCAHG140HVEB / RZQG100L8Y1B","FCAHG71HVEB / FCAHG71HVEB / RZQG100L8Y1B","FCAHG71HVEB / FCAHG71HVEB / RZQG125L8Y1B","FCAHG140HVEB / RZQG125L8Y1B","FCAHG125HVEB / RZQG125L8Y1B","FCAHG140HVEB / RZQG140L7Y1B"]
["Kylkapacitet","Nom.","","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["Rumskyla","SEER","","","6.91","6.91","7.00","7.00","5.10","5.10","6.61","6.61","6.75"]
["","ηs,c","","%","","","","","","","","","266.88"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","345","345","475","475","652","824","636","636","1,191"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["","Energieffektivitetsklass","","","A++","A++","A++","A++","A","A","A++","A++"]
["Rumsvärme (medelklimat)","Kapacitet","Pdesign","kW","7.60","7.60","11.30","11.30","11.30","12.71","12.66","12.66","11.78"]
["","SCOP/A","","","4.54","4.54","4.80","4.80","3.80","3.80","4.63","4.63","4.38"]
["","Energieffektivitetsklass","","","A+","A+","A++","A++","A","A","A++","A++"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","2,344","2,344","3,296","3,296","4,164","4,683","3,829","3,829","3,766"]
["","ηs,h","","%","","","","","","","","","172.10"]
["Nominell verkningsgrad","Årlig energiförbrukning","","kWh","","831","1,075","","","","","1,523"]
["","EER köldfaktor","","","4.09","4.09","4.42","4.42","3.75","3.61","3.94","3.94","3.18"]
["","COP","","","","4.80","4.99","","","","","4.40","4.12"]
["","Energimärkningsdirektiv","Kyla","","","A","A","","","","","A"]
["","","Värme","","","A","A","","","","","A"]
["Värmekapacitet","Nom.","","kW","","7.50","10.80","","","","","13.50","15.50"]
["Anm:","","","","(1) - Se separat ritning för driftsområde","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Se separat ritning för driftsområde","(1) - Se separat ritning för driftsområde","(1) - Se separat ritning för driftsområde","(1) - Se separat ritning för driftsområde","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m."]
["","","","","(2) - Se separata ritningar för elektriska data","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Se separata ritningar för elektriska data","(2) - Se separata ritningar för elektriska data","(2) - Se separata ritningar för elektriska data","(2) - Se separata ritningar för elektriska data","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m."]
["","","","","","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde","","","","","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde"]
["","","","","","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","","","","","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data"]