{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F / RR-BW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG71FVEB / RR71B8W1B","FCQG100FVEB / RR100B8W1B","FCQG125FVEB / RR125B8W1B"]
["Nedkylningskapacitet","Nom.","","kW","7.1 (3)","10.0 (3)","12.5 (3)"]
["Nominell verkningsgrad","EER köldfaktor","","","2.70","2.81","2.69"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh","1,315","1,780","2,325"]
["","Energimärkningsdirektiv","Kyla","","D","C","D"]
["Anm:","","","","(1) - Energiklass: skala från A (mest effektiv) till G (mindre effektiv)","(1) - Energiklass: skala från A (mest effektiv) till G (mindre effektiv)","(1) - Energiklass: skala från A (mest effektiv) till G (mindre effektiv)"]
["","","","","(2) - Årlig energiförbrukning: baserat på en genomsnittlig användning av 500 driftstimmar per år vid full belastning (nominella förhållanden)","(2) - Årlig energiförbrukning: baserat på en genomsnittlig användning av 500 driftstimmar per år vid full belastning (nominella förhållanden)","(2) - Årlig energiförbrukning: baserat på en genomsnittlig användning av 500 driftstimmar per år vid full belastning (nominella förhållanden)"]
["","","","","(3) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m","(3) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m","(3) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m"]
["","","","","(4) - Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last","(4) - Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last","(4) - Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last"]