{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":11,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG35FVEB","FCQG50FVEB","FCQG60FVEB","FCQG71FVEB","FCQG100FVEB","FCQG125FVEB","FCQG140FVEB"]
["Ljudtrycksnivå","Värme","Hög","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Nom.","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","Låg","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","Kyla","Låg","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","","Hög","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Nom.","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["Standardtillbehör","Bruksanvisning","","","Bruksanvisning","Bruksanvisning","Bruksanvisning","Bruksanvisning","Bruksanvisning","Bruksanvisning","Bruksanvisning"]
["","Installationsanvisning","","","Installationsanvisning","Installationsanvisning","Installationsanvisning","Installationsanvisning","Installationsanvisning","Installationsanvisning","Installationsanvisning"]
["","Kondensvattenslang","","","Kondensvattenslang","Kondensvattenslang","Kondensvattenslang","Kondensvattenslang","Kondensvattenslang","Kondensvattenslang","Kondensvattenslang"]
["","Rörhållare för kondensvattenslang","","","Rörhållare för kondensvattenslang","Rörhållare för kondensvattenslang","Rörhållare för kondensvattenslang","Rörhållare för kondensvattenslang","Rörhållare för kondensvattenslang","Rörhållare för kondensvattenslang","Rörhållare för kondensvattenslang"]
["","Bricka för hängarfäste","","","Bricka för hängarfäste","Bricka för hängarfäste","Bricka för hängarfäste","Bricka för hängarfäste","Bricka för hängarfäste","Bricka för hängarfäste","Bricka för hängarfäste"]
["","Skruvar","","","Skruvar","Skruvar","Skruvar","Skruvar","Skruvar","Skruvar","Skruvar"]
["","Isolering för anslutningsdel","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Tätningsbelägg","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Dräneringstätningsbelägg","","","Dräneringstätningsbelägg","Dräneringstätningsbelägg","Dräneringstätningsbelägg","Dräneringstätningsbelägg","Dräneringstätningsbelägg","Dräneringstätningsbelägg","Dräneringstätningsbelägg"]
["","Rörhållare","","","Rörhållare","Rörhållare","Rörhållare","Rörhållare","Rörhållare","Rörhållare","Rörhållare"]
["Styrsystem","Kabelansluten fjärrkontroll","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Röranslutningar","Vätska","YD","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","YD","mm","9.52","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Kondensvatten","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Dekorationspanel 4","Mått","Djup","mm","50","50","50","50","50","50","50"]
["","","Bredd","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Höjd","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Modell","","","BYCQ140D7W1 - Vit med grå luftriktare","BYCQ140D7W1 - Vit med grå luftriktare","BYCQ140D7W1 - Vit med grå luftriktare","BYCQ140D7W1 - Vit med grå luftriktare","BYCQ140D7W1 - Vit med grå luftriktare","BYCQ140D7W1 - Vit med grå luftriktare","BYCQ140D7W1 - Vit med grå luftriktare"]
["","Färg","","","Vit (RAL 9010)","Vit (RAL 9010)","Vit (RAL 9010)","Vit (RAL 9010)","Vit (RAL 9010)","Vit (RAL 9010)","Vit (RAL 9010)"]
["","Vikt","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Ljudeffektsnivå","Kyla","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["","Värme","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["Mått","Enhet","Bredd","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Djup","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Höjd","mm","204","204","204","204","246","246","246"]
["Casing","Material","","","Galvaniserad stålplåt","Galvaniserad stålplåt","Galvaniserad stålplåt","Galvaniserad stålplåt","Galvaniserad stålplåt","Galvaniserad stålplåt","Galvaniserad stålplåt"]
["Vikt","Enhet","","kg","18","19","19","21","24","24","24"]
["Dekorationspanel","Vikt","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["","Modell","","","BYCQ140D7GFW1 - självrengörande panel med fint nätfilter","BYCQ140D7GFW1 - självrengörande panel med fint nätfilter","BYCQ140D7GFW1 - självrengörande panel med fint nätfilter","BYCQ140D7GFW1 - självrengörande panel med fint nätfilter","BYCQ140D7GFW1 - självrengörande panel med fint nätfilter","BYCQ140D7GFW1 - självrengörande panel med fint nätfilter","BYCQ140D7GFW1 - självrengörande panel med fint nätfilter"]
["","Mått","Höjd","mm","130","130","130","130","130","130","130"]
["","","Djup","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Bredd","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Färg","","","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequency","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Namn","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Spänning","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Anm:","","","","(1) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar.","(1) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar.","(1) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar.","(1) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar.","(1) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar.","(1) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar.","(1) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar."]
["","","","","(2) - BYCQ140D7W1W har vit isolering. Var medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera BYCQ140D7W1W dekorationspanel i miljöer som utsätts för mycket smuts.","(2) - BYCQ140D7W1W har vit isolering. Var medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera BYCQ140D7W1W dekorationspanel i miljöer som utsätts för mycket smuts.","(2) - BYCQ140D7W1W har vit isolering. Var medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera BYCQ140D7W1W dekorationspanel i miljöer som utsätts för mycket smuts.","(2) - BYCQ140D7W1W har vit isolering. Var medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera BYCQ140D7W1W dekorationspanel i miljöer som utsätts för mycket smuts.","(2) - BYCQ140D7W1W har vit isolering. Var medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera BYCQ140D7W1W dekorationspanel i miljöer som utsätts för mycket smuts.","(2) - BYCQ140D7W1W har vit isolering. Var medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera BYCQ140D7W1W dekorationspanel i miljöer som utsätts för mycket smuts.","(2) - BYCQ140D7W1W har vit isolering. Var medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera BYCQ140D7W1W dekorationspanel i miljöer som utsätts för mycket smuts."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: vit standardpanel med grå luftriktare; BYCQ140D7W1W: vit standardpanel med vita luftriktare; BYCQ140D7GW1: vit panel med automatisk rengöring.","(3) - BYCQ140D7W1: vit standardpanel med grå luftriktare; BYCQ140D7W1W: vit standardpanel med vita luftriktare; BYCQ140D7GW1: vit panel med automatisk rengöring.","(3) - BYCQ140D7W1: vit standardpanel med grå luftriktare; BYCQ140D7W1W: vit standardpanel med vita luftriktare; BYCQ140D7GW1: vit panel med automatisk rengöring.","(3) - BYCQ140D7W1: vit standardpanel med grå luftriktare; BYCQ140D7W1W: vit standardpanel med vita luftriktare; BYCQ140D7GW1: vit panel med automatisk rengöring.","(3) - BYCQ140D7W1: vit standardpanel med grå luftriktare; BYCQ140D7W1W: vit standardpanel med vita luftriktare; BYCQ140D7GW1: vit panel med automatisk rengöring.","(3) - BYCQ140D7W1: vit standardpanel med grå luftriktare; BYCQ140D7W1W: vit standardpanel med vita luftriktare; BYCQ140D7GW1: vit panel med automatisk rengöring.","(3) - BYCQ140D7W1: vit standardpanel med grå luftriktare; BYCQ140D7W1W: vit standardpanel med vita luftriktare; BYCQ140D7GW1: vit panel med automatisk rengöring."]