{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":116,"n_cols":9,"rows_kept":116,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQHG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FCQHG71FVEB","FCQHG100FVEB","FCQHG125FVEB","FCQHG140FVEB"]
["Ljudtrycksnivå","Värme","","Hög","dBA","","44","45","45"]
["","","","Nom.","dBA","","39","40","41"]
["","","","Låg","dBA","","33","35","37"]
["","Kyla","","Låg","dBA","","33","35","37"]
["","","","Hög","dBA","","44","45","45"]
["","","","Nom.","dBA","","39","40","41"]
["Standardtillbehör","Bruksanvisning","","","","","Bruksanvisning","Bruksanvisning","Bruksanvisning"]
["","Installationsanvisning","","","","","Installationsanvisning","Installationsanvisning","Installationsanvisning"]
["","Kondensvattenslang","","","","","Kondensvattenslang","Kondensvattenslang","Kondensvattenslang"]
["","Rörhållare för kondensvattenslang","","","","","Rörhållare för kondensvattenslang","Rörhållare för kondensvattenslang","Rörhållare för kondensvattenslang"]
["","Bricka för hängarfäste","","","","","Bricka för hängarfäste","Bricka för hängarfäste","Bricka för hängarfäste"]
["","Skruvar","","","","","Skruvar","Skruvar","Skruvar"]
["","Isolering för anslutningsdel","","","","","2","2","2"]
["","Tätningsbelägg","","","","","4","4","4"]
["","Dräneringstätningsbelägg","","","","","Dräneringstätningsbelägg","Dräneringstätningsbelägg","Dräneringstätningsbelägg"]
["","Rörhållare","","","","","Rörhållare","Rörhållare","Rörhållare"]
["Styrsystem","Kabelansluten fjärrkontroll","","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Röranslutningar","Vätska","","YD","mm","","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","YD","mm","","15.9","15.9","15.9"]
["","Kondensvatten","","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Dekorationspanel 4","Mått","","Djup","mm","","50","50","50"]
["","","","Bredd","mm","","950","950","950"]
["","","","Höjd","mm","","950","950","950"]
["","Modell","","","","","BYCQ140D7W1 - Vit med grå luftriktare","BYCQ140D7W1 - Vit med grå luftriktare","BYCQ140D7W1 - Vit med grå luftriktare"]
["","Färg","","","","","Vit (RAL 9010)","Vit (RAL 9010)","Vit (RAL 9010)"]
["","Vikt","","","kg","","5.4","5.4","5.4"]
["Ljudeffektsnivå","Kyla","","","dBA","","61","61","61"]
["","Värme","","","dBA","","61","61","61"]
["Mått","Enhets-","","Bredd","mm","","840","840","840"]
["","","","Djup","mm","","840","840","840"]
["","","","Höjd","mm","","288","288","288"]
["Hölje","Material","","","","","Galvaniserad stålplåt","Galvaniserad stålplåt","Galvaniserad stålplåt"]
["Vikt","Enhet","","","kg","","26","26","26"]
["Dekorationspanel","Vikt","","","kg","","10.3","10.3","10.3"]
["","Modell","","","","","BYCQ140D7GFW1 - självrengörande panel med fint nätfilter","BYCQ140D7GFW1 - självrengörande panel med fint nätfilter","BYCQ140D7GFW1 - självrengörande panel med fint nätfilter"]
["","Mått","","Höjd","mm","","130","130","130"]
["","","","Djup","mm","","950","950","950"]
["","","","Bredd","mm","","950","950","950"]
["","Färg","","","","","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)"]
["Power supply","Phase","","","","","1~","1~","1~"]
["","Frequency","","","Hz","","50","50","50"]
["","Namn","","","","","VE","VE","VE"]
["","Spänning","","","V","","220-240","220-240","220-240"]
["Anm:","","","","","","(1) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar.","(1) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar.","(1) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar."]
["","","","","","","(2) - BYCQ140D7W1W har vit isolering. Var medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera BYCQ140D7W1W dekorationspanel i miljöer som utsätts för mycket smuts.","(2) - BYCQ140D7W1W har vit isolering. Var medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera BYCQ140D7W1W dekorationspanel i miljöer som utsätts för mycket smuts.","(2) - BYCQ140D7W1W har vit isolering. Var medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera BYCQ140D7W1W dekorationspanel i miljöer som utsätts för mycket smuts."]
["","","","","","","(3) - BYCQ140D7W1: vit standardpanel med grå luftriktare; BYCQ140D7W1W: vit standardpanel med vita luftriktare; BYCQ140D7GW1: vit panel med automatisk rengöring.","(3) - BYCQ140D7W1: vit standardpanel med grå luftriktare; BYCQ140D7W1W: vit standardpanel med vita luftriktare; BYCQ140D7GW1: vit panel med automatisk rengöring.","(3) - BYCQ140D7W1: vit standardpanel med grå luftriktare; BYCQ140D7W1W: vit standardpanel med vita luftriktare; BYCQ140D7GW1: vit panel med automatisk rengöring."]
["Hölje","Material","","","","Galvaniserad stålplåt"]
["Mått","Enhet","","Höjd","mm","288"]
["","","","Bredd","mm","840"]
["","","","Djup","mm","840"]
["Vikt","Enhet","","","kg","25"]
["Fläkt","Luftflödeshastighet","Kyla","Hög","m³/min","21.2"]
["","","","Nom.","m³/min","16.7"]
["","","","Låg","m³/min","12.2"]
["","","Värme","Hög","m³/min","21.2"]
["","","","Nom.","m³/min","16.7"]
["","","","Låg","m³/min","12.2"]
["Ljudeffektsnivå","Kyla","","","dBA","53"]
["","Värme","","","dBA","53"]
["Ljudtrycksnivå","Kyla","","Hög","dBA","36"]
["","","","Nom.","dBA","33"]
["","","","Låg","dBA","29"]
["","Värme","","Hög","dBA","36"]
["","","","Nom.","dBA","33"]
["","","","Låg","dBA","29"]
["Röranslutningar","Vätska","","YD","mm","9.52"]
["","Gas","","YD","mm","15.9"]
["","Kondensvatten","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Dekorationspanel","Modell","","","","BYCQ140D7GFW1 - självrengörande panel med fint nätfilter"]
["","Färg","","","","Pure White (RAL 9010)"]
["","Mått","","Höjd","mm","130"]
["","","","Bredd","mm","950"]
["","","","Djup","mm","950"]
["","Vikt","","","kg","10.3"]
["Dekorationspanel 2","Modell","","","","BYCQ140D7GW1 - panel med automatisk rengöring"]
["","Färg","","","","Pure White (RAL 9010)"]
["","Mått","","Höjd","mm","130"]
["","","","Bredd","mm","950"]
["","","","Djup","mm","950"]
["","Vikt","","","kg","10.3"]
["Dekorationspanel 3","Modell","","","","BYCQ140D7W1W - vit"]
["","Färg","","","","Pure White (RAL 9010)"]
["","Mått","","Höjd","mm","50"]
["","","","Bredd","mm","950"]
["","","","Djup","mm","950"]
["","Vikt","","","kg","5.4"]
["Dekorationspanel 4","Modell","","","","BYCQ140D7W1 - Vit med grå luftriktare"]
["","Färg","","","","Pure White (RAL 9010)"]
["","Mått","","Höjd","mm","950"]
["","","","Bredd","mm","950"]
["","","","Djup","mm","50"]
["","Vikt","","","kg","5.4"]
["Styrsystem","Infrared remote control","","","","BRC7FA532F"]
["Styrsystem","Kabelansluten fjärrkontroll","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Standardtillbehör","Installation manual","","","","Installation manual"]
["","Washer for hanger bracket","","","","Washer for hanger bracket"]
["","Operation manual","","","","Operation manual"]
["","Clamp for drain hose","","","","Clamp for drain hose"]
["","Clamps","","","","Clamps"]
["","Drain hose","","","","Drain hose"]
["","Drain sealing pad","","","","Drain sealing pad"]
["","Installation guide","","","","Installation guide"]
["","Insulation for fitting","","","","2"]
["","Screws","","","","Screws"]
["","Sealing pads","","","","4"]
["Strömförsörjning","Namn","","","","VE"]
["","Fas","","","","1~"]
["","Strömförsörjning-=-Frequency","","Frequency","","50"]
["","Strömförsörjning-=-Spänning","","Spänning","","220-240"]