{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":5,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-B / RQ-BW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125B8V3B9 / RQ125B8W1B"]
["Kylkapacitet","Nom.","","kW","12.5 (6)"]
["Röranslutningar","Vätska","YD","mm","9.52"]
["","Gas","YD","mm","15.9"]
["","Kondensvatten","YD","mm","26"]
["Nominell verkningsgrad","EER köldfaktor","","","2.61"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh","2,395"]
["","COP","","","3.24"]
["","Energimärkningsdirektiv","Kyla","","D"]
["","","Värme","","C"]
["Värmekapacitet","Nom.","","kW","14.6 (7)"]
["Anm:","","","","(1) - Ljudtrycksnivån ett relativt värde som beror på avståndet och den omgivande akustiken. För mer information, läs ljudnivåritningarna."]
["","","","","(2) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar."]
["","","","","(3) - Ljudvärdena är uppmätta i ett semi-ekofritt rum."]
["","","","","(4) - Värmekapaciteten gäller endast för kombination med utomhusplacerad värmepump"]
["","","","","(5) - En kondensrörsats krävs (tillbehör) om utomhusdelen ska ha rörledning för kondensvatten."]
["","","","","(6) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m"]
["","","","","(7) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m"]
["","","","","(8) - Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last"]