{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FDQ125B8V3B9","FDQ200B8V3B9","FDQ250B8V3B9"]
["Kylkapacitet","Total kapacitet","","Nom.","kW","","20.0","24.1"]
["Värmekapacitet","Total capacity","","Nom.","kW","","23.0","26.4"]
["Hölje","Colour","","","","Omålat","Omålat","Omålat"]
["","Material","","","","Galvaniserat stål","Galvaniserat stål","Galvaniserat stål"]
["Mått","Enhet","","Höjd","mm","350","450","450"]
["","","","Bredd","mm","1,400","1,400","1,400"]
["","","","Djup","mm","662","900","900"]
["Vikt","Enhet","","","kg","59.0","89.0","94.0"]
["Krävd takhöjd >","mm","","","","350","450","450"]
["Fläkt","Luftflödeshastighet","Kyla","Nom.","m³/min","43.0"]
["","","","Medel","m³/min","","69.0","89.0"]
["","","Värme","Nom.","m³/min","43.0"]
["","","","Medel","m³/min","","69.0","89.0"]
["","Yttre statiskt tryck","","Hög","Pa","150","250","250"]
["","","","Nom.","Pa","150","250","250"]
["","","","Låg","Pa","150","250","250"]
["Ljudeffektsnivå","Kyla","","","dBA","75.0","81.0","82.0"]
["Ljudtrycksnivå","Kyla","","Hög","dBA","44.0","45.0","47.0"]
["","Värme","","Låg","dBA","44.0","45.0","47.0"]
["Röranslutningar","Vätska","","YD","mm","9.52","9.52","12.70"]
["","Gas","","YD","mm","15.9","22.2","22.2"]
["","Kondensvatten","","","","","OD Ø25.0","OD Ø25.0"]
["Control systems","Wired remote control","","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Standardtillbehör","Installations- och bruksanvisning","","","","1","1","1"]
["Power supply","Namn","","","","V3","V3","V3"]
["","Fas","","","","1~","1~","1~"]
["","Frequency","","","Hz","50","50","50"]
["","Spänning","","","V","230","230 +/-10%","230 +/-10%"]
["Anm:","","","","","(1) - Ljudvärdena är uppmätta i ett semi-ekofritt rum med korrigeringar.","(1) - Ljudvärdena är uppmätta i ett semi-ekofritt rum med korrigeringar.","(1) - Ljudvärdena är uppmätta i ett semi-ekofritt rum med korrigeringar."]
["","","","","","(2) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på 1 m avstånd från enheten.","(2) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på 1 m avstånd från enheten.","(2) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på 1 m avstånd från enheten."]
["","","","","","(3) - Ljudtrycksnivån ett relativt värde som beror på avståndet och den omgivande akustiken. För mer information, läs ljudnivåritningarna.","(3) - Ljudtrycksnivån ett relativt värde som beror på avståndet och den omgivande akustiken. För mer information, läs ljudnivåritningarna.","(3) - Ljudtrycksnivån ett relativt värde som beror på avståndet och den omgivande akustiken. För mer information, läs ljudnivåritningarna."]
["","","","","","(4) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar.","(4) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar.","(4) - Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla genererar."]
["","","","","","(5) - För mer information, se kopplingsschema, typskylt och installationsmanual","(5) - För mer information, se kopplingsschema, typskylt och installationsmanual","(5) - För mer information, se kopplingsschema, typskylt och installationsmanual"]