{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-C / RR-BW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125C7VEB / RR125B8W1B","FDQ125C5VEB / RR125B8W1B"]
["Nedkylningskapacitet","Nom.","","kW","12.2 (3)","12.2 (3)"]
["Nominell verkningsgrad","EER köldfaktor","","","2.70","2.70"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh","2,260","2,260"]
["","Energimärkningsdirektiv","Kyla","","D","D"]
["Anm:","","","","(1) - Energiklass: skala från A (mest effektiv) till G (mindre effektiv)","(1) - Energiklass: skala från A (mest effektiv) till G (mindre effektiv)"]
["","","","","(2) - Årlig energiförbrukning: baserat på en genomsnittlig användning av 500 driftstimmar per år vid full belastning (nominella förhållanden)","(2) - Årlig energiförbrukning: baserat på en genomsnittlig användning av 500 driftstimmar per år vid full belastning (nominella förhållanden)"]
["","","","","(3) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT; utomhustemp. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5 m (horisontellt); nivåskillnad: 0m","(3) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT; utomhustemp. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5 m (horisontellt); nivåskillnad: 0m"]
["","","","","(4) - I enlighet med EN/IEC 61000-3-11, kan det vara nödvändigt att konsultera distributionsnätverkets operatör för att säkerställa att utrustningen är ansluten enbart till en försörjning med Zsys (systemimpedans) ≤ Zmax","(4) - I enlighet med EN/IEC 61000-3-11, kan det vara nödvändigt att konsultera distributionsnätverkets operatör för att säkerställa att utrustningen är ansluten enbart till en försörjning med Zsys (systemimpedans) ≤ Zmax"]
["","","","","(5) - Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för spänningsomvandlare, spänningsfluktuationer och flimmer i det allmänna lågspänningsnätet för enheter som är märkta med ≤75 A","(5) - Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för spänningsomvandlare, spänningsfluktuationer och flimmer i det allmänna lågspänningsnätet för enheter som är märkta med ≤75 A"]
["","","","","(6) - Systemimpedans","(6) - Systemimpedans"]
["","","","","(7) - Utrustningen överensstämmer med EN/IEC 61000-3-12: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström >16 A och ≤75 A per fas","(7) - Utrustningen överensstämmer med EN/IEC 61000-3-12: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström >16 A och ≤75 A per fas"]
["","","","","(8) - Kortsluten spänning","(8) - Kortsluten spänning"]
["","","","","(9) - Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last","(9) - Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last"]