{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":6,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125C5VEB","FDQ125C7VEB"]
["Ljudtrycksnivå","Värme","Hög","dBA","40","40"]
["","","Låg","dBA","33","33"]
["","Kyla","Låg","dBA","33","33"]
["","","Hög","dBA","40","40"]
["Styrsystem","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C","BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D528"]
["","Infrared remote control","","","BRC4C65","BRC4C65"]
["Kylkapacitet","Total kapacitet","Nom.","kW","12.5 (1)","12.5"]
["Röranslutningar","Vätska","YD","mm","9.52","9.52"]
["","Gas","YD","mm","15.9","15.9"]
["","Kondensvatten","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Ineffekt","Kyla","Nom.","kW","0.35"]
["","Värme","Nom.","kW","0.35"]
["Ogiltig takhöjd >","mm","","","350","350"]
["Ljudeffektsnivå","Kyla","","dBA","66","66"]
["Mått","Enhet","Bredd","mm","1,400","1,400"]
["","","Djup","mm","700","700"]
["","","Höjd","mm","300","300"]
["Hölje","Material","","","","Galvaniserat stål"]
["","Colour","","","Ej lackerad (galvaniserad)","Not painted"]
["Vikt","Enhet","","kg","45","45"]
["Fläkt","Yttre statiskt tryck","Hög","Pa","200","200"]
["","","Nom.","Pa","50","50"]
["Dräneringshöjd","mm","","","625","625"]
["Dekorationspanel","Vikt","","kg","6.5","6.5"]
["","Model","","","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1"]
["","Dimensioner","Höjd","mm","55","55"]
["","","Djup","mm","500","500"]
["","","Bredd","mm","1,500","1,500"]
["","Färg","","","Vit (10Y9/0,5)","Vit (10Y9/0,5)"]
["Värmekapacitet","Total capacity","Nom.","kW","14.0 (2)","14.0"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~"]
["","Frequency","","Hz","50/60","50/60"]
["","Namn","","","VE","VE"]
["","Spänning","","V","220-240/220","220-240/220"]
["Anm:","","","","(1) - Kylning: inomhustemp. 27°CTT, 19,0°CVT; utomhustemperatur 35°CTT; ekvivalent rärledningslängd: 7,5 m; nivåskillnad: 0 m","(1) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m"]
["","","","","(2) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m","(2) - Effekter är netto, inklusive avdrag för kylning (tillägg för uppvärmning) för värmen från fläktmotorn."]
["","","","","(3) - Effekter är netto, inklusive avdrag för kylning (tillägg för uppvärmning) för värmen från fläktmotorn.","(3) - Värdena för ljudtrycksnivån angivna för en enhet försedd med insug bak."]
["","","","","(4) - Värdena för ljudtrycksnivån angivna för en enhet försedd med insug bak.","(4) - PED-enhet kategori: Omfattas inte för PED på grund av artikel 1, punkt 3.6 i 97/23/EC"]
["","","","","(5) - PED-enhet kategori: Omfattas inte för PED på grund av artikel 1, punkt 3.6 i 97/23/EC","(5) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5 m (horisontell), nivåskillnad: 0 m"]