{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":18,"n_cols":14,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / 2MXM-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B / FDXM35F3V1B / 2MXM50M2V1B9","FDXM25F3V1B / FDXM25F3V1B / 2MXM50M2V1B9","FDXM25F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM50M3V1B9","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / 2MXM50M2V1B9","FDXM25F3V1B / FDXM50F3V1B / 2MXM50M2V1B9","FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 2MXM50M3V1B9","FDXM25F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / 2MXM50M3V1B9","FDXM35F3V1B / FDXM50F3V1B / 2MXM50M2V1B9","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM50M3V1B9","FDXM35F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / 2MXM50M3V1B9"]
["Kylkapacitet","Nom.","","kW","5.0","5.0","5.00","5.0","5.0","5.00","5.00","5.0","5.00","5.00"]
["Nominell verkningsgrad","Årlig energiförbrukning","","kWh","770","780","769","761","713","779","712","704","760","704"]
["","EER köldfaktor","","","3.25","3.21","3.25","3.29","3.51","3.21","3.51","3.55","3.29","3.55"]
["","COP","","","3.64","3.66","3.64","3.62","3.61","3.66","3.61","3.61","3.62","3.61"]
["","Energimärkningsdirektiv","Kyla","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","Värme","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Uppvärmningseffekt","Nom.","","kW","","","5.60","","","5.60","5.60","","5.60","5.60"]
["","Min.","","kW","5.60","5.60","","5.60","5.60","","","5.60"]
["Anm:","","","","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. Data för standardeffektivitetsserien. Eurovent 2015 toleranser används.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. Data för standardeffektivitetsserien. Eurovent 2015 toleranser används.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. Data för standardeffektivitetsserien. Eurovent 2015 toleranser används.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. Data för standardeffektivitetsserien. Eurovent 2015 toleranser används.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. Data för standardeffektivitetsserien. Eurovent 2015 toleranser används.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m."]
["","","","","","","(3) - Se separat ritning för driftsområde","","","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde","","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde"]
["","","","","","","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","","","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data"]