{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":11,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RZAG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZAG71M7V1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZAG71M7V1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZAG71M7V1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZAG100M7V1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZAG100M7V1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZAG100M7V1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZAG100M7V1B"]
["Kylkapacitet","Nom.","","kW","6.80 (1)","6.80 (1)","","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)"]
["Rumskyla","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","377","380","","416","423","379","387"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","6.80","6.80","","9.50","9.50","9.50","9.50"]
["Rumsvärme (medelklimat)","Kapacitet","Pdesign","kW","4.70","4.70","","7.80","7.80","7.80","7.80"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","1,537","1,589","","2,438","2,540","2,324","2,421"]
["Uppvärmningseffekt","Nom.","","kW","7.50 (2)","7.50 (2)","","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)"]
["Rumskyla","SEER","","","6.32","6.27","","8.00","7.86","8.77","8.60"]
["","Energieffektivitetsklass","","","A++","A++","","A++","A++","A+++","A+++"]
["Rumsvärme (medelklimat)","SCOP/A","","","4.28","4.14","","4.48","4.30","4.70","4.51"]
["","Energieffektivitetsklass","","","A+","A+","","A+","A+","A++","A+"]
["Anm:","","","","(1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","","","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","","","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m."]
["Utomhusdel","","","","","","RZAG71M7V1B"]
["Kylkapacitet","Nom.","","kW","","","6.80"]
["Värmekapacitet","Nom.","","kW","","","7.50"]
["Rumskyla","Energieffektivitetsklass","","","","","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","","6.80"]
["","SEER","","","","","7.12"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","","","334"]
["Rumsvärme (medelklimat)","Energieffektivitetsklass","","","","","A+"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","","4.70"]
["","SCOP/A","","","","","4.43"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","","","1485"]
["Intervall för energieffektivitet","","","","","","A+++ ~ D"]