{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":9,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F9 / RXM-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM35F3V1B9 / RXM35R5V1B","FDXM50F3V1B9 / RXM50R5V1B","FDXM50F3V1B9 / RXM50R2V1B","FDXM60F3V1B9 / RXM60R2V1B","FDXM60F3V1B9 / RXM60R5V1B"]
["Kylkapacitet","Min.","","kW","1.40","1.70","1.70","1.70","1.70"]
["","Nom.","","kW","3.40","5.00","5.00","6.00","6.00"]
["","Max.","","kW","3.80","5.30","5.30","6.50","6.50"]
["Uppvärmningseffekt","Min.","","kW","1.40","1.70","1.70","1.70","1.70"]
["","Nom.","","kW","4.00","5.80","5.80","7.00","7.00"]
["","Max.","","kW","5.00","6.00","6.00","7.10","7.10"]
["Nominell verkningsgrad","EER köldfaktor","","","2.98","3.06","3.06","2.93","2.93"]
["","COP","","","3.48","3.10","3.10","3.21","3.21"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh","570","817","817","1,024","1,024"]
["","Energimärkningsdirektiv","Kyla","","C","B","B","C","C"]
["","","Värme","","B","D","D","C","C"]
["Rumskyla","Energieffektivitetsklass","","","A","A+","A+","A","A"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","3.40","5.00","5.00","6.00","6.00"]
["","SEER","","","5.26","5.77","5.77","5.56","5.56"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","226","303","303","378","378"]
["Rumsvärme (medelklimat)","Energieffektivitetsklass","","","A","A","A","A","A"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","2.90","4.00","4.00","4.60","4.60"]
["","SCOP/A","","","3.88","3.93","3.93","3.80","3.80"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","1,046","1,424","1,424","1,693","1,693"]
["Anm:","","","","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m."]
["","","","","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde"]
["","","","","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data"]