{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":7,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXS-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXS25F2VEB","FDXS35F2VEB","FDXS60F2VEB"]
["Ljudtrycksnivå","Värme","Hög","dBA","35","35","38"]
["","","Medel","dBA","33","33","36"]
["","","Låg","dBA","27","27","30"]
["","Kyla","Medel","dBA","33","33","35"]
["","","Låg","dBA","27","27","30"]
["","","Hög","dBA","35","35","38"]
["Standardtillbehör","Installationsanvisning","","","1","1","1"]
["","Bruksanvisning","","","1","1","1"]
["","Isolering för anslutningsdel","","","1","1","1"]
["","Tätningsbelägg","","","1","1","1"]
["","Metall för rörhållare","","","1","1","1"]
["","Kondensvattenslang","","","1","1","1"]
["","Bricka för hängarfäste","","","8","8","8"]
["","Tätningsmaterial","","","2","2","2"]
["","Rörhållare","","","6","6","6"]
["","Brickhållarplåt","","","4","4","4"]
["","Skruvar för rörflänsar","","","1","1","1"]
["","Luftfilter","","","1","1","1"]
["Röranslutningar","Vätska","YD","mm","6.35","6.35","6.35"]
["","Gas","YD","mm","9.50","9.50","12.7"]
["","Kondensvatten","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Ineffekt","Kyla","Nom.","kW","0.036","0.036","0.060"]
["","Värme","Nom.","kW","0.036","0.036","0.060"]
["Ljudeffektsnivå","Kyla","","dBA","53","53","56"]
["","Värme","","dBA","53","53","56"]
["Mått","Enhet","Bredd","mm","750","750","1,150"]
["","","Djup","mm","620","620","620"]
["","","Höjd","mm","200","200","200"]
["Vikt","Enhet","","kg","21.0","21.0","30.0"]
["Fläkt","Yttre statiskt tryck","Nom.","Pa","30","30","40"]
["Power supply","Fas","","","1~","1~","1~"]
["","Frequency","","Hz","50/60","50/60","50/60"]
["","Namn","","","VE","VE","VE"]
["","Spänning","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Anm:","","","","(1) - Driftsljudet är baserat på det bakre suginloppet och ESP 40 Pa. Driftsljud för undre suginlopp: (driftsljud på bakre suginlopp) +5 dB. Om en installation utförs där ESP blir lågt, kan ljudnivån öka med 5 dB eller mer","(1) - Driftsljudet är baserat på det bakre suginloppet och ESP 40 Pa. Driftsljud för undre suginlopp: (driftsljud på bakre suginlopp) +5 dB. Om en installation utförs där ESP blir lågt, kan ljudnivån öka med 5 dB eller mer","(1) - Driftsljudet är baserat på det bakre suginloppet och ESP 40 Pa. Driftsljud för undre suginlopp: (driftsljud på bakre suginlopp) +5 dB. Om en installation utförs där ESP blir lågt, kan ljudnivån öka med 5 dB eller mer"]
["","","","","(2) - Vid anslutning till en utomhusdel med multisystem, se specifikationerna för multiutomhusdelen som ska anslutas.","(2) - Vid anslutning till en utomhusdel med multisystem, se specifikationerna för multiutomhusdelen som ska anslutas.","(2) - Vid anslutning till en utomhusdel med multisystem, se specifikationerna för multiutomhusdelen som ska anslutas."]