{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":22,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHQ-C / RZQG-L7V1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / RZQG71L7Y1B9","FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / RZQG71L7V1B","FHQ71CAVEB / RZQG71L7V1B","FHQ71CAVEB / RZQG71L7Y1B9","FHQ100CAVEB / RZQG100L7Y1B","FHQ100CAVEB / RZQG100L7V1B","FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / RZQG100L7V1B","FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / RZQG100L7Y1B","FHQ50CAVEB / FHQ50CAVEB / RZQG100L7V1B","FHQ50CAVEB / FHQ50CAVEB / RZQG100L7Y1B","FHQ125CAVEB / RZQG125L7V1B","FHQ125CAVEB / RZQG125L7Y1B","FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / RZQG125L7V1B","FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / RZQG125L7Y1B","FHQ50CAVEB / FHQ50CAVEB / FHQ50CAVEB / RZQG125L7V1B","FHQ50CAVEB / FHQ50CAVEB / FHQ50CAVEB / RZQG125L7Y1B","FHQ60CAVEB / FHQ60CAVEB / RZQG125L7V1B","FHQ60CAVEB / FHQ60CAVEB / RZQG125L7Y1B"]
["Kylkapacitet","Nom.","","kW","","","6.8","6.8","9.5","9.5","","","","","12.0","12.0"]
["Rumskyla","SEER","","","4.30","4.30","5.85","5.85","5.69","5.69","4.30","4.30","4.30","4.30","5.21","5.21","4.30","4.30","4.30","4.30","4.30","4.30"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","554","554","407","406.838","584.358","584","773.256","773.256","773.256","773.256","806.142","806.142","976.744","976.744","976.744","976.744","976.744","976.744"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00"]
["","Energieffektivitetsklass","","","C","C","A+","A+","A+","A+","C","C","C","C","A","A","C","C","C","C","C","C"]
["Rumsvärme (medelklimat)","Kapacitet","Pdesign","kW","6.00","6.00","7.60","7.60","11.30","11.30","10.20","10.20","10.20","10.20","14.13","14.13","12.71","12.71","12.71","12.71","12.71","12.71"]
["","SCOP/A","","","3.40","3.40","3.95","3.95","4.30","4.30","3.80","3.80","3.80","3.80","4.23","4.23","3.40","3.40","3.40","3.40","3.40","3.40"]
["","Energieffektivitetsklass","","","A","A","A","A","A+","A+","A","A","A","A","A+","A+","A","A","A","A","A","A"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","2,472","2,472","2,692","2,692","3,681","3,681","3,757","3,757","3,757","3,757","4,676.596","4,676.596","5,232","5,232","5,232","5,232","5,232","5,232"]
["Nominell verkningsgrad","Årlig energiförbrukning","","kWh","","","890","890","1,245","1,245","","","","","1,790","1,790"]
["","EER köldfaktor","","","","","3.82","3.82","4.13","4.13","","","","","3.52","3.52"]
["","COP","","","","","4.13","4.13","4.42","4.42","","","","","3.89","3.89"]
["","Energimärkningsdirektiv","Kyla","","","","A","A","A","A","","","","","A","A"]
["","","Värme","","","","A","A","A","A","","","","","A","A"]
["Värmekapacitet","Nom.","","kW","","","7.5","7.5","10.8","10.8","","","","","13.5","13.5"]
["Anm:","","","","","","(1) - EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU","(1) - EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU","(1) - EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU","(1) - EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU","","","","","(1) - EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU","(1) - EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU"]
["","","","","","","(2) - Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last","(2) - Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last","(2) - Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last","(2) - Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last","","","","","(2) - Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last","(2) - Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last"]
["","","","","(1) - EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU","(1) - EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU","","","","","(1) - EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU","(1) - EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU","(1) - EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU","(1) - EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU","","","(1) - EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU","(1) - EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU","(1) - EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU","(1) - EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU","(1) - EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU","(1) - EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU"]