{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":12,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FNA-A9 / RZASG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / RZASG71M2V1B","FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / RZASG100M7V1B","FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / RZASG100M7V1B","FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / RZASG125M7V1B","FNA60A2VEB9 / FNA60A2VEB9 / RZASG125M7V1B","FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / RZASG125M7V1B","FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / RZASG140M7V1B","FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / RZASG140M7V1B"]
["Kylkapacitet","Nom.","","kW","6.80 (1)","","","12.1 (1)","12.1 (1)","","13.4 (1)"]
["Rumskyla","SEER","","","6.30","","","6.69","6.46","","6.74"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","378","","","1,086","1,124","","1,194"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","6.80","","","12.1","12.1","","13.4"]
["","Energieffektivitetsklass","","","A++"]
["Rumsvärme (medelklimat)","Kapacitet","Pdesign","kW","4.50","","","6.00","6.00","","7.80"]
["","SCOP/A","","","4.22","","","4.39","4.07","","4.57"]
["","Energieffektivitetsklass","","","A+"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","1,493","","","1,912","2,065","","2,387"]
["Värmekapacitet","Nom.","","kW","7.50 (2)","","","13.5 (2)","13.5 (2)","","15.5 (2)"]
["Anm:","","","","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m."]
["","","","","(3) - Se separat ritning för driftsområde","","","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde","","(3) - Se separat ritning för driftsområde"]
["","","","","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","","","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","","(4) - Se separata ritningar för elektriska data"]
["Kylkapacitet","Nom.","","kW","","9.50","9.50","","","12.1","","13.4"]
["Värmekapacitet","Nom.","","kW","","10.8","10.8","","","13.5","","15.5"]
["Rumskyla","Energieffektivitetsklass","","","","A++","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","9.50","9.50","","","12.1","","13.4"]
["","SEER","","","","6.43","7.68","","","7.00","","8.57"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","","517","433","","","1037","","939"]
["Rumsvärme (medelklimat)","Energieffektivitetsklass","","","","A","A"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","6.00","6.00","","","6.00","","7.80"]
["","SCOP/A","","","","3.89","3.93","","","4.43","","4.56"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","","2159","2137","","","1898","","2394"]