{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FNA-A9 / RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / RZQG71L9V1B","FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / RZQG100L9V1B","FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / RZQG100L9V1B","FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / RZQG125L9V1B","FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / RZQG125L9V1B","FNA60A2VEB9 / FNA60A2VEB9 / RZQG125L9V1B"]
["Kylkapacitet","Nom.","","kW","6.80","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00"]
["Rumskyla","SEER","","","4.80","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","496","652","652","824","824","824"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","6.80","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00"]
["","Energieffektivitetsklass","","","B","A","A","A","A","A"]
["Rumsvärme (medelklimat)","Kapacitet","Pdesign","kW","6.00","11.30","10.74","11.30","12.71","12.71"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80"]
["","Energieffektivitetsklass","","","A","A","A","A","A","A"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","2,211","4,164","3,957","4,164","4,683","4,683"]
["Nominell verkningsgrad","Årlig energiförbrukning","","kWh","1,111","1,257","1,405","1,967","1,724","1,875"]
["","EER köldfaktor","","","3.06","3.78","3.38","3.05","3.48","3.20"]
["","COP","","","2.94","3.65","2.93","3.03","3.74","3.21"]
["","Energimärkningsdirektiv","Kyla","","B","A","A","B","A","B"]
["","","Värme","","D","A","D","D","A","C"]
["Uppvärmningseffekt","Nom.","","kW","7.50","10.80","10.80","13.50","13.50","13.50"]
["Anm:","","","","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m."]
["","","","","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde"]
["","","","","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data"]