{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":16,"n_cols":10,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FNQ-A / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FNQ35A2VEB / FNQ35A2VEB / RZQG71L8Y1B","FNQ35A2VEB / FNQ35A2VEB / FNQ35A2VEB / RZQG100L8Y1B","FNQ50A2VEB / FNQ50A2VEB / RZQG100L8Y1B","FNQ60A2VEB / FNQ60A2VEB / RZQG125L8Y1B","FNQ35A2VEB / FNQ35A2VEB / FNQ35A2VEB / FNQ35A2VEB / RZQG125L8Y1B","FNQ50A2VEB / FNQ50A2VEB / FNQ50A2VEB / RZQG125L8Y1B"]
["Rumskyla","SEER","","","4.80","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","496","652","652","824","824","824"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","6.80","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00"]
["","Energieffektivitetsklass","","","B","A","A","A","A","A"]
["Rumsvärme (medelklimat)","Kapacitet","Pdesign","kW","6.00","10.74","11.30","12.71","11.30","12.71"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80"]
["","Energieffektivitetsklass","","","A","A","A","A","A","A"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","2,211","3,957","4,164","4,683","4,164","4,683"]
["Anm:","","","","(1) - EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU","(1) - EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU","(1) - EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU","(1) - EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU","(1) - EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU","(1) - EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU"]
["","","","","(2) - Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last","(2) - Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last","(2) - Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last","(2) - Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last","(2) - Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last","(2) - Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last"]