{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":9,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXJ-AW9 / RXJ-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXJ20A2V1BW9 / RXJ20A5V1B9","FTXJ25A2V1BW9 / RXJ25A5V1B9","FTXJ35A2V1BW9 / RXJ35A5V1B9","FTXJ42A2V1BW9 / RXJ42A5V1B9","FTXJ50A2V1BW9 / RXJ50A5V1B9"]
["Kylkapacitet","Min.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.7","1.7"]
["","Nom.","","kW","2","2.5","3.4","4.2","5"]
["","Max.","","kW","2.6","3.2","4","5","5.3"]
["Värmekapacitet","Min.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.7","1.7"]
["","Nom.","","kW","2.5","2.8","4","5.4","5.8"]
["","Max.","","kW","3.5","4.7","5.2","6","6.5"]
["Nominell verkningsgrad","EER köldfaktor","","","4.7","4.46","4.37","3.99","3.68"]
["","COP","","","5","5","4.04","4.12","4"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh","213","280","389","526","679"]
["","Energimärkningsdirektiv","Kyla","","A","A","A","A","A"]
["","","Värme","","A","A","A","A","A"]
["Rumskyla","Energieffektivitetsklass","","","A+++","A+++","A+++","A++","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","2","2.5","3.4","4.2","5"]
["","SEER","","","8.75","8.74","8.73","7.5","7.33"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","80","100","136","196","239"]
["Rumsvärme (medelklimat)","Energieffektivitetsklass","","","A+++","A+++","A+++","A++","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","2.4","2.45","2.5","3.8","4"]
["","SCOP/A","","","5.15","5.15","5.15","4.6","4.6"]
["","Pdh Värmekapacitet vid -10°","","kW","2.02","2.07","2.11","3.26","3.44"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","652","666","680","1,156","1,218"]
["Anm:","","","","(1) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m."]
["","","","","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde"]
["","","","","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data"]