{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":18,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-R / 5MXM-A8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM20R2V1B / FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / FTXM25R2V1B / 5MXM90A2V1B8","FTXM20R5V1B / FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / FTXM25R5V1B / 5MXM90A2V1B8","FTXM20R2V1B / FTXM20R2V1B / FTXM50R2V1B / 5MXM90A2V1B8","FTXM20R5V1B / FTXM20R5V1B / FTXM50R2V1B / 5MXM90A2V1B8","FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / FTXM42R2V1B / 5MXM90A2V1B8","FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / FTXM42R5V1B / 5MXM90A2V1B8","FTXM20R2V1B / FTXM35R2V1B / FTXM35R2V1B / 5MXM90A2V1B8","FTXM20R5V1B / FTXM35R5V1B / FTXM35R5V1B / 5MXM90A2V1B8","FTXM20R2V1B / FTXM71R2V1B / 5MXM90A2V1B8","FTXM20R5V1B / FTXM71R2V1B / 5MXM90A2V1B8","FTXM25R2V1B / FTXM25R2V1B / FTXM42R2V1B / 5MXM90A2V1B8","FTXM25R5V1B / FTXM25R5V1B / FTXM42R5V1B / 5MXM90A2V1B8","FTXM42R2V1B / FTXM50R2V1B / 5MXM90A2V1B8","FTXM42R5V1B / FTXM50R2V1B / 5MXM90A2V1B8"]
["Kylkapacitet","Nom.","","kW","7.80","7.80","8.00","8.00","8.00","8.00","8.00","8.00","8.00","8.00","8.00","8.00","8.00","8.00"]
["Värmekapacitet","Nom.","","kW","10.00","10.00","10.00","10.00","10.00","10.00","10.00","10.00","10.00","10.00","10.00","10.00","10.00","10.00"]
["Nominell verkningsgrad","EER köldfaktor","","","4.15","4.15","3.82","3.82","3.71","3.71","3.73","3.73","3.33","3.33","3.72","3.72","3.34","3.34"]
["","COP","","","4.58","4.58","4.28","4.28","4.08","4.08","3.99","3.99","3.69","3.69","4.09","4.09","3.74","3.74"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh","940","940","1,047","1,047","1,077","1,077","1,073","1,073","1,202","1,202","1,075","1,075","1,199","1,199"]
["","Energimärkningsdirektiv","Kyla","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","Värme","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Rumskyla","Energieffektivitetsklass","","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","7.80","7.80","8.00","8.00","8.00","8.00","8.00","8.00","8.00","8.00","8.00","8.00","8.00","8.00"]
["","SEER","","","7.55","7.55","7.29","7.29","7.17","7.17","7.18","7.18","6.84","6.84","7.18","7.18","6.85","6.85"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","366","366","387","387","391","391","392","392","410","410","391","391","411","411"]
["Rumsvärme (medelklimat)","Energieffektivitetsklass","","","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","6.46","6.46","6.46","6.46","5.60","5.60","6.46","6.46","4.50","4.50","5.60","5.60","5.20","5.20"]
["","SCOP/A","","","4.50","4.50","4.34","4.34","4.35","4.35","4.20","4.20","4.26","4.26","4.36","4.36","4.21","4.21"]
["","Pdh Värmekapacitet vid -10°","","kW","5.02","5.02","4.98","4.98","4.47","4.47","4.97","4.97","3.84","3.84","4.48","4.48","4.19","4.19"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","2,010","2,010","2,083","2,083","1,803","1,803","2,152","2,152","1,478","1,478","1,799","1,799","1,731","1,731"]
["Anm:","","","","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m."]
["","","","","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde"]
["","","","","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data"]