{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":10,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-R / RXM-R9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM20R5V1B / RXM20R5V1B9","FTXM20R2V1B / RXM20R5V1B9","FTXM25R5V1B / RXM25R5V1B9","FTXM25R2V1B / RXM25R5V1B9","FTXM35R5V1B / RXM35R5V1B9","FTXM35R2V1B / RXM35R5V1B9"]
["Kylkapacitet","Min.","","kW","1.30","","1.30","","1.40"]
["","Nom.","","kW","2.00","","2.50","","3.40"]
["","Max.","","kW","2.60","","3.20","","4.00"]
["Uppvärmningseffekt","Min.","","kW","1.30","","1.30","","1.40"]
["","Nom.","","kW","2.50","","2.80","","4.00"]
["","Max.","","kW","3.50","","4.70","","5.20"]
["Nominell verkningsgrad","Årlig energiförbrukning","","kWh","219","","278","","402"]
["","COP","","","5.00","","5.00","","4.04"]
["","EER köldfaktor","","","4.57","","4.50","","4.23"]
["","Energimärkningsdirektiv","Kyla","","A","","A","","A"]
["","","Värme","","A","","A","","A"]
["Anm:","","","","(1) - Se separat ritning för driftsområde","(1) - Se separat ritning för driftsområde","(1) - Se separat ritning för driftsområde","(1) - Se separat ritning för driftsområde","(1) - Se separat ritning för driftsområde","(1) - Se separat ritning för driftsområde"]
["","","","","(2) - Se separata ritningar för elektriska data","(2) - Se separata ritningar för elektriska data","(2) - Se separata ritningar för elektriska data","(2) - Se separata ritningar för elektriska data","(2) - Se separata ritningar för elektriska data","(2) - Se separata ritningar för elektriska data"]
["","","","","(3) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(3) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(3) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(3) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(3) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(3) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m."]
["","","","","(4) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(4) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(4) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(4) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(4) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(4) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m."]
["Kylkapacitet","Min.","","kW","","1.3","","1.3","","1.4"]
["","Nom.","","kW","","2","","2.5","","3.4"]
["","Max.","","kW","","2.6","","3.2","","4"]
["Värmekapacitet","Min.","","kW","","1.3","","1.3","","1.4"]
["","Nom.","","kW","","2.5","","2.8","","4"]
["","Max.","","kW","","3.5","","4.7","","5.2"]
["Nominell verkningsgrad","EER köldfaktor","","","","4.57","","4.5","","4.23"]
["","COP","","","","5","","5","","4.04"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh","","219","","278","","402"]
["","Energimärkningsdirektiv","Kyla","","","A","","A","","A"]
["","","Värme","","","A","","A","","A"]
["Rumskyla","Energieffektivitetsklass","","","","A+++","","A+++","","A+++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","2","","2.5","","3.4"]
["","SEER","","","","8.65","","8.65","","8.65"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","","81","","101","","137"]
["Rumsvärme (medelklimat)","Energieffektivitetsklass","","","","A+++","","A+++","","A+++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","2.3","","2.4","","2.5"]
["","SCOP/A","","","","5.1","","5.1","","5.1"]
["","Pdh Värmekapacitet vid -10°","","kW","","2.24","","2.3","","2.35"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","","631","","659","","686"]