{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXTP-N / RXTP-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXTP25N5V1B / RXTP25A2V1B","FTXTP35N5V1B / RXTP35A2V1B"]
["Kylkapacitet","Min.","","kW","1","1"]
["","Nom.","","kW","2.5","3.5"]
["","Max.","","kW","4.1","4.5"]
["Värmekapacitet","Min.","","kW","1","1"]
["","Nom.","","kW","3.2","4"]
["","Max.","","kW","6.2","6.7"]
["Nominell verkningsgrad","EER köldfaktor","","","4.88","4.45"]
["","COP","","","4.95","4.55"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh","256","393"]
["","Energimärkningsdirektiv","Kyla","","A","A"]
["","","Värme","","A","A"]
["Rumskyla","Energieffektivitetsklass","","","A+++","A+++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","2.5","3.5"]
["","SEER","","","8.55","8.51"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","102","144"]
["Rumsvärme (medelklimat)","Energieffektivitetsklass","","","A++","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","2.5","3"]
["","SCOP/A","","","4.95","4.85"]
["","Pdh Värmekapacitet vid -10°","","kW","2.5","3"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","707","866"]
["Anm:","","","","(1) - Se separata ritningar för elektriska data","(1) - Se separata ritningar för elektriska data"]
["","","","","(2) - Se separat ritning för driftsområde","(2) - Se separat ritning för driftsområde"]
["","","","","(3) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(3) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m."]
["","","","","(4) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(4) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m."]