{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUQ-C / RQ-BV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUQ71CVEB / RQ71B8V3B","FUQ100CVEB / RQ100B8V3B"]
["Kylkapacitet","Nom.","","kW","7.1 (3)","10 (3)"]
["Nominell verkningsgrad","EER köldfaktor","","","2.63","2.61"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh","1,350","1,915"]
["","COP","","","3.16","3.13"]
["","Energimärkningsdirektiv","Kyla","","D","D"]
["","","Värme","","D","D"]
["Värmekapacitet","Nom.","","kW","8.0 (4)","11.20 (4)"]
["Anm:","","","","(1) - Energiklass: skala från A (mest effektiv) till G (mindre effektiv)","(1) - Energiklass: skala från A (mest effektiv) till G (mindre effektiv)"]
["","","","","(2) - Årlig energiförbrukning: baserat på en genomsnittlig användning av 500 driftstimmar per år vid full belastning (nominella förhållanden)","(2) - Årlig energiförbrukning: baserat på en genomsnittlig användning av 500 driftstimmar per år vid full belastning (nominella förhållanden)"]
["","","","","(3) - Kylning: inomhustemp. 27°CTT, 19,0°CVT; utomhustemperatur 35°CTT; ekvivalent rärledningslängd: 7,5 m; nivåskillnad: 0 m","(3) - Kylning: inomhustemp. 27°CTT, 19,0°CVT; utomhustemperatur 35°CTT; ekvivalent rärledningslängd: 7,5 m; nivåskillnad: 0 m"]
["","","","","(4) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m","(4) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m"]
["","","","","(5) - I enlighet med EN/IEC 61000-3-11, respektive EN/IEC 61000-3-12, kan det vara nödvändigt att konsultera distributionsnätverkets operatör för att säkerställa att utrustningen är ansluten enbart till en försörjning med Zsys ≤ Zmax, respektive Ssc ≥ minimum Ssc.","(5) - I enlighet med EN/IEC 61000-3-11, respektive EN/IEC 61000-3-12, kan det vara nödvändigt att konsultera distributionsnätverkets operatör för att säkerställa att utrustningen är ansluten enbart till en försörjning med Zsys ≤ Zmax, respektive Ssc ≥ minimum Ssc."]
["","","","","(6) - Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för spänningsomvandlare, spänningsfluktuationer och flimmer i det allmänna lågspänningsnätet för enheter som är märkta med ≤75 A","(6) - Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för spänningsomvandlare, spänningsfluktuationer och flimmer i det allmänna lågspänningsnätet för enheter som är märkta med ≤75 A"]
["","","","","(7) - Systemimpedans","(7) - Systemimpedans"]
["","","","","(8) - Utrustningen överensstämmer med EN/IEC 61000-3-12: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström >16 A och ≤75 A per fas","(8) - Utrustningen överensstämmer med EN/IEC 61000-3-12: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström >16 A och ≤75 A per fas"]
["","","","","(9) - Kortsluten spänning","(9) - Kortsluten spänning"]
["","","","","(10) - Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last","(10) - Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last"]