{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVA-A / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVA100AMVEB / RZQG71L8Y1B","FVA71AMVEB / RZQG71L8Y1B","FVA100AMVEB / RZQG100L8Y1B","FVA140AMVEB / RZQG100L8Y1B","FVA125AMVEB / RZQG125L8Y1B","FVA140AMVEB / RZQG125L8Y1B","FVA140AMVEB / RZQG140L7Y1B"]
["Kylkapacitet","Nom.","","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","12.00","12.00","13.40"]
["Rumskyla","SEER","","","6.23","6.23","5.61","5.61","5.61","5.61","5.89"]
["","ηs,c","","%","","","","","","","232.61"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","383","383","593","593","749","749","1,365"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","12.00","12.00","13.40"]
["","Energieffektivitetsklass","","","A++","A++","A+","A+","A+","A+"]
["Rumsvärme (medelklimat)","Kapacitet","Pdesign","kW","6.33","6.33","11.30","11.30","11.30","11.30","11.47"]
["","SCOP/A","","","4.05","4.05","4.20","4.20","3.87","3.87","3.88"]
["","Energieffektivitetsklass","","","A+","A+","A+","A+","A","A"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","2,189","2,189","3,767","3,767","4,088","4,088","4,132"]
["","ηs,h","","%","","","","","","","152.39"]
["Nominell verkningsgrad","Årlig energiförbrukning","","kWh","","1,009","1,247","","1,869"]
["","EER köldfaktor","","","3.37","3.37","3.81","3.81","3.21","3.21","2.79"]
["","COP","","","","3.64","4.14","","3.70","","3.61"]
["","Energimärkningsdirektiv","Kyla","","","A","A","","A"]
["","","Värme","","","A","A","","A"]
["Uppvärmningseffekt","Nom.","","kW","","7.50","10.80","","13.50","","15.50"]
["Anm:","","","","(1) - Se separat ritning för driftsområde","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Se separat ritning för driftsområde","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Se separat ritning för driftsområde","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m."]
["","","","","(2) - Se separata ritningar för elektriska data","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Se separata ritningar för elektriska data","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Se separata ritningar för elektriska data","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m."]
["","","","","","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde","","(3) - Se separat ritning för driftsområde","","(3) - Se separat ritning för driftsområde"]
["","","","","","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","","(4) - Se separata ritningar för elektriska data"]