{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":7,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVA-A / RZQSG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVA100AMVEB / RZQSG100L8Y1B","FVA125AMVEB / RZQSG125L8Y1B","FVA140AMVEB / RZQSG140L7Y1B"]
["Kylkapacitet","Nom.","","kW","9.5","12.0","13.4"]
["Rumskyla","SEER","","","5.50","5.50","5.31"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","605","764","1,515"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","9.50","12.00","13.40"]
["","Energieffektivitetsklass","","","A","A"]
["Rumsvärme (medelklimat)","Kapacitet","Pdesign","kW","7.60","7.60","11.47"]
["","SCOP/A","","","4.01","3.85","3.69"]
["","Energieffektivitetsklass","","","A+","A"]
["","Årlig energiförbrukning","","kWh/a","2,654","2,764","4,350"]
["Nominell verkningsgrad","Årlig energiförbrukning","","kWh","1,480","2,135"]
["","EER köldfaktor","","","3.21","2.81","2.51"]
["","COP","","","3.61","3.41","3.41"]
["","Energimärkningsdirektiv","Kyla","","A","C"]
["","","Värme","","A","B"]
["Värmekapacitet","Nom.","","kW","10.8","13.5","15.5"]
["Anm:","","","","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.","(1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.","(2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m."]
["","","","","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde","(3) - Se separat ritning för driftsområde"]
["","","","","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data","(4) - Se separata ritningar för elektriska data"]